PROJEKT WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEMUROWANIU KOMINÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W JERZYKOWIE

DZIAŁKA NR 112 ARK. NR 26

W JERZYKOWIE

JERZYKOWO, 27.05.2015 R.

Przemurowanie komina

1. Przygotowanie prac:

* Ogrodzenie i oznaczenie terenu przed wtargnięcie osób postronnych
* Rozstawienie rusztowania
* Wykonanie dokumentacji fotograficznej powierzchni dachu przed przystąpieniem do prac
* Zabezpieczenie blachodachówki wokół kominów przed uszkodzeniem powierzchni
* Rozstawienie rusztowania dachowego z pomostami wokół kominów

1. Rozbiórka kominów

* Demontaż instalacji odgromowej
* Montaż rynny spustowej do gruzu
* Rozbiórka istniejących kominów poniżej opierzenia
* Wywóz gruzu

1. Murowanie kominów

* Odbudowanie (wymurowanie) kominów odwzorowując kształtem i wymiarami kominy usunięte z nowej cegły klinkierowej pełnej Kl. 350 przy użyciu zaprawy do klinkierów
* Spoinowanie wypełnione w całości i ukształtowane na płasko. Stosując fugę do klinkierów
* Montaż instalacji odgromowej
* Montaż opierzenia kominów
* Wykonanie dokumentacji fotograficznej kominów i połaci dachu po zakończonych pracach

1. Prace porządkowe

* Demontaż rusztowań, podestów i zabezpieczenia blachodachówki
* Sprawdzenie rynien i spustów rynnowych czy nie zostały zabrudzone, ewentualne czyszczenie
* Demontaż ogrodzenia zabezpieczającego i sprzątanie terenu

1. Dokumentacja

* Przekazanie dokumentacji fotograficznej
* Przekazanie dokumentacji materiałów które zostały wykorzystane do odbudowy kominów