|  |
| --- |
| **Załącznik numer 6 do SIWZ** |
| **Lp.** | **Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia** **– minimalne warunki** | **TAK/NIE** |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
| 2 | Maszyna fabrycznie nowa nie więcej niż 10 mtg przebiegu , nie demonstracyjna, nie zarejestrowana, |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin STAGE IV lub równoważna, |  |
| 4 | Moc znamionowa silnika wg. normy ( 97/68/WE lub równoważna) od 130 do 150 KM, |  |
| 5 | Pojemność silnika od 4500 do 5000 cm3, liczba cylindrów min. 4, |  |
| 6 | Podzespoły takie jak: silnik , przekładnia wykonane przez jednego producenta, |  |
| 7 | Konstrukcja ramowa z możliwością montażu do niej ładowacza czołowego, |  |
| 8 | Przekładnia bezstopniowa bez fizycznej ingerencji operatora w zmianę zakresu lub biegu pod obciążeniem, przekładnia w pełni automatyczna z rewersem elektrohydraulicznym, z prędkością minimalną nie wyższą niż 0,05 km/h, |  |
| 9 | Kabina operatora amortyzowana hydraulicznie, ogrzewana, klimatyzowana, |  |
| 10 | Objętość kabiny min.3,30 m 3, |  |
| 11 | Poziom hałasu w kabinie nie wyższy niż 75 dB, |  |
| 12 | Fotel operatora pneumatyczny ze zintegrowanym podłokietnikiem zawierającym wszystkie funkcje sterowania ciągnika, |  |
| 13 | Dodatkowe siedzisko dla pasażera, |  |
| 14 | Wyświetlacz dotykowy min.10 cali obsługujący takie funkcje jak: rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, gniazdo isobus, zarządzanie maszynami, zarządzanie na uwrociach, zarządzanie ciągnikiem |  |
| 15 | Fabrycznie zamontowane okablowanie z przystosowaniem pod nawigację |  |
| 16 | Przednia oś amortyzowana z napędem  |  |
| 17 | Automatyczne załączanie przedniego napędu |  |
| 18 | Blokada postojowa i hamulcowa wszystkich kół |  |
| 19 | System zawracania na uwrociach |  |
| 20 | Wydatek układu hydraulicznego min. 110 l/min |  |
| 21 | Tylny WOM 540/540E/1000 obr/min. |  |
| 22 | Ogumienie tył min. 520/70 R38 przód 480/65 R28 |  |
| 23 | Szybkozłącza hydrauliczne z tyłu ciągnika min. 3 pary (elektrozawory) |  |
| 24 | Błotniki przednie skrętne, poszerzenia błotników tylnych, |  |
| 25 | Automatyczny zaczep do przyczepy min. 4 pozycje robocze, |  |
| 26 | Wyjście pneumatyczne do przyczepy 2+1 obwodowe, |  |
| 27 | Udźwig tylnego podnośnika min. 5600 kg, |  |
| 28 | Ciężar wysyłkowy ciągnika min. 6000 kg, szerokość min. 2500 mm, długość min. 4500 mm, rozstaw osi min. 2500 mm. |  |
| 29 | Zestaw oświetlenia, oświetlenie robocze - 360 stopni , 16 halogenów plus światło błyskowe (kogut). |  |
| 30 | Wyposażona w radio CD i lusterka szerokokątne regulowane elektrycznie. |  |
| 31 | Odległość serwisu do 80 km. |  |
| 32 | Producent ciągnika lub dostawca zapewnia osprzęt i oprogramowanie do systemu telematycznego w języku polskim. |  |
| 33 | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do ZS CKR w Sichowie Dużym. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie trzech dni przed dostawą. |  |
| 34 | Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualna regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacjii bezpiecznej obsługi sprzętu. |  |
| 35 | Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjnei pogwarancyjne. |  |
| 36 | Wykonawca będzie wykonywał pełną, obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej |  |
| 37 | W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowegoi naprawy w trakcie trwania gwarancji |  |
| 38 | Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy,z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. |  |
| Wraz z ciągnikiem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: |
| 39 | Świadectwo homologacji na terenie RP |  |
| 40 | Dokumenty gwarancyjne, |  |
| 41 | Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim – 5 egz. oraz wersja elektroniczna,  |  |
| 42 | Komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, |  |
| 43 | Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodnościz Polska Normą, |  |
| 44 | Książkę serwisowa w języku polskim |  |

* + 1. Dostarczony pojazd powinien być w pełni sprawny i będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.