SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## S.01.2 Podłogi i posadzki –Wykładziny PCV TARKETT CENTRA 43

## Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych

**ul. Sportowa 1**

**67-200 Głogów**

## Spis treści

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

1.3 Zakres robót objętych w specyfikacji

* 1. Określenia podstawowe

1. Materiały
2. Sprzęt
3. Transport
4. Wykonanie robót
5. Kontrola jakości
6. Obmiar robót
7. Odbiór robót
8. **Wstęp**

**1.1 Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładzin PCV Tarkett Centra 43, wraz z technologią układania, w budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie ul. Sportowa 1.

**1.2 Zakres stosowania specyfikacji**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

* 1. **Zakres robót objętych specyfikacją**

Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie   
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

* 1. **Określenie podstawowe**
* wykładzina **PCV TARKETT CENTRA 43 lub równoważna**
* masy klejowe

1. **Materiały**

Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu, TARKETT CENTRA 43 lub równoważnych.

**Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów**.

Wykładzina homogeniczna **PCV Tarkett Centra 43 lub równoważna:**

Specyfikacja techniczna:

* grubość całkowita : 2mm
* waga całkowita : 3000g/m2
* ochrona powierzchni – PUR Reinforced
* przestrzenne, bezkierunkowe wzory
* grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P
* odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
* oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna
* klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1
* właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9
* właściwości antystatyczne wg EN 1815 : ≤2kV
* odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6
* odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność
* odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-/C : nie sprzyja rozwojowi bakterii
* kolory : 18 kolorów

1. **Sprzęt**

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

1. **Transport**

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach.

1. **Wykonanie robót**

Wykładzina TARKETT CENTRA 43

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT CENTRA 43 powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta.

1. **Kontrola jakości robót**

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarów.

1. **Obmiar robót**

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi.

1. **Odbiór robót**

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

* sprawdzenie materiałów
* sprawdzenie warunków prowadzenia robót
* sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy, który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.