**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA** | **Tak/nie** | **Dane szczegółowe** |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. |  |  |
| 2 | Samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Samochód przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, posiada pasy bezpieczeństwa mocujące wózki i osoby niepełnosprawne. Możliwość demontażu ostatnich rzędów siedzeń bez narzędzi. |  |  |
| 3 | Minimalny rozstaw osi 3300 mm  |  |  |
| 4 | Minimalna długość całkowita pojazdu 5000 mm  |  |  |
| 5 | Minimalna wysokość pojazdu 1900 mm  |  |  |
| 6 | Minimalna szerokość samochodu (bez lusterek bocznych) 1900 mm |  |  |
|  | **SILNIK** |  |  |
| 8 | Silnik o pojemności min 2,0 l o minimalnej mocy 125 KM.  |  |  |
| 9 | Rodzaj paliwa  |  |  |
| 10 | Manualna skrzynia biegów sześciobiegowa + bieg wsteczny lub automatyczna |  |  |
| 11 | Średnie spalanie w cyklu mieszanym maksymalnie 8,5 l / 100 km |  |  |
| 12 | Norma emisji spalin co najmniej EURO 6 |  |  |
| 13 | Napęd na koła przednie |  |  |
|  | **NADWOZIE** |  |  |
| 13. | Nadwozie do przewozu 9 – ciu osób (1 kierowca + 8 pasażerów w tym jeden wózek inwalidzki ) w układzie przy czym ostatni rząd foteli przystosowany jest do szybkiego demontażu. Nadwozie z przedłużoną kabiną, przeszklone, drzwi boczne przesuwne z prawej strony, drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe otwierane na bok, szyby w drzwiach tylnych podgrzewane z wycieraczkami. Na drzwiach tylnych trzecie światło STOP. Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane oraz przesuwane po lewej stronie. Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi.Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane.Nadwozie- kolor obojętny metalik, kolor zderzaków i klamek zewnętrznych w kolorze nadwozia. |  |  |
|  | **NADWOZIE PRZEDZIAŁ KIEROWCY** |  |  |
| 14 | Pierwszy rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2 +1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy odchylane, z podłokietnikiem i dwuosobowe siedzenie dla pasażerów ze składanym oparciem) |  |  |
|  | **NADWOZIE - PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA** |  |  |
| 15 | Siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne, np. siedzenia pojedyncze ze składanym oparciem). Siedzenie od strony drzwi przesuwnych odchylane.Uchwyty wejściowe na słupkach, które ułatwiają wsiadanie do samochodu. |  |  |
|  | **ZABUDOWA SPECJALNA** |  |  |
| 16 | Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego.Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu samochodu.Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu odpowiednim symbolem „ przewóz na wózkach ”.Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn.Pasy inwalidzkie homologowane; Pasy 3 punktowe dla osoby niepełnosprawnej wg wymagań homologacyjnych; Najazdy aluminiowe (szyny) z bieżnią przeciwpoślizgową, składane i montowane w samochodzie o długości ok. 2100 mm. Nośność najazdu bieżni minimum 250 kg.Stopień ułatwiający wsiadanie, otwierany elektrycznie |  |  |
|  | **WYPOSAŻENIE** |  |  |
| 17 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
| 18 | Układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), z systemem kontroli trakcji ESP oraz z systemem zapobiegającym utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR), Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu,  |  |  |
| 19 | Kierownica kierowcy z regulacją w dwóch płaszczyznach, wykończona skórą |  |  |
| 20 | Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser |  |  |
| 21 | Poduszki powietrzne – przednie poduszki powietrzne (kierowca + pasażer).Kurtyny boczne w przestrzeni pasażerskiej.  |  |  |
| 22 | Wszystkie zagłówki regulowane na wysokość z możliwością regulacji kąta odchylenia. |  |  |
| 23 | Klimatyzacja manualna lub półautomatyczna rozbudowana w części kierowcy i pasażerskiej.Sterowana osobno na przedział kierowcy i przestrzeń pasażerską. |  |  |
| 24 | Ogrzewanie w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej + dodatkowa nagrzewnica z filtrem p/pyłowym |  |  |
| 25 | System informacyjny: komputer pokładowy, zegar, kalendarz termometr wskazujący temperaturę na zewnętrz samochodu. |  |  |
| 26 | Tapicerka materiałowa, podsufitka materiałowa. Na podłodze wykładzina antypoślizgowa |  |  |
| 27 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego oraz podłokietniki. Podwójny fotel pasażera w przedziale kierowcy. |  |  |
| 28 | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej. (wszystkie) |  |  |
| 29 | Radioodtwarzacz CD z MP3 oraz głośniki minimum 4 sztuki głośników (2 sztuki w przedziale kierowcy i 2 sztuki w przestrzeni pasażerskiej) – z przodu kierowcy i tylnej części pasażerów. Min 4cal wyświetlaczTFT sterowanie systemem audio z kierownicy |  |  |
| 30 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze stalowej, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica. |  |  |
| 31 | Kompletne ogumienie zimowe - 4 sztuki opon zimowych założone w samochodzie na felgach stalowych oraz kompletne ogumienie letnie -4 sztuki opon letnich na felgach aluminiowych ze stopów lekkich  |  |  |
| 32 | Światła przednie regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy |  |  |
| 33 | Światła do jazdy dziennej LED |  |  |
| 34 | Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu. |  |  |
| 35 | Auto alarm antywłamaniowy. |  |  |
| 36 | Centralny zamek sterowany pilotem. |  |  |
| 37 | Minimum dwa komplety kluczy otwierających i uruchamiających samochód wraz z pilotem. |  |  |
| 38 | Czujniki parkowania, system mocowania fotelika samochodowego. |  |  |
|  | **GWARANCJA** |  |  |
| 40 | Gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu – bez wyłączeń obejmujących prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu kilometrów - minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu. |  |  |
| 41 | Gwarancja na powłoki lakiernicze - minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu.  |  |  |
| 42 |  Gwarancja na perforację podwozia i nadwozia – minimum 96 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu. |  |  |
|  | **DOSTĘPNOŚĆ SERWISU GWARANCYJNEGO** |  |  |
| 43 | Serwis autoryzowany dostępny maksymalnie do 80 km od miasta Głogowa. |  |  |

Określone w załączniku niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.

1. Zamawiający wymaga, aby samochód był kompletny, bez wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej jazdy.
2. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizacją uprawnień gwarancyjnych.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

- spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy,

- posiadać homologację na przewóz osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą w tym jednej na wózku inwalidzkim, umożliwiającą dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową
i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.

4. Zamawiający we własnym imieniu zarejestruje samochód po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od Wykonawcy.