PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POSADZKI Z WYKŁADZIN TYPU TARKIET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE ADRES INWESTYCJI : 05-500 PIASECZNO UL. SZKOLNA 14 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ADRES INWESTORA : 05-500 PIASECZNO UL SZKOLNA WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>> ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 14.07.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR TARKIET SP NR 5 UL SZKOLNA 14

**Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża, tj. zerwaniem starych paneli laminowanych, naprawy podłoża z wyrównaniem podłoża w budynku  Szkoły Podstawowej, w sali świetlicy na parterze
Sala ma powierzchnię około 100m2
**Miejsce realizacji zamówienia**

Województwo: mazowieckie, gmina adres szkoły

Opis przedmiotu zamówienia

**Cel zamówienia:**
Zakup, dostawa i montaż wykładziny obiektowej.

**Przedmiot zamówienia:**

a) Wykładzina homogeniczna ma spełniać parametry techniczne uwzględniające: bardzo intensywne natężenie ruchu, odporność na
zarysowania, grubość całkowita 2,00mm, gramatura  EN ISO 23997 gr/m2, 2800, antypoślizgowa R9, klasa użytkowa 34/43, Klasa ogniotrwałości  EN 13 501- 1 klasa Bfl-s1,

wykończenie ( zabezpieczenie )  powierzchni- Evercare

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot.
Zakupionej wykładziny.

c) Grubość, rodzaj i kolorystyka wykładziny zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed podpisaniem
umowy, przy czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin przynajmniej w dwóch kolorach.

d) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza prowadzącego do
remontowanych pomieszczeń przed zabrudzeniem.

e) Przygotowanie podłoża:

* zerwanie starych paneli laminowanych i drewnianych listew przypodłogowych, oraz ich utylizacja.
* naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi i ścian do wysokości cokołu
* przygotowanie podłoża to jest:

naprawy podłoża

* gruntowanie podłoża preparatem gruntującym
* wylanie masy samopoziomującej
* szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu usunięcia nierówności

f) Wykonanie posadzki PCV:

* ułożenie wykładziny i przyklejenie jej na całej powierzchni
* wykonanie cokołu ( wywinięcie wykładziny na ścianę) z wyobleniem
* spawanie wykładziny na gorąco
* uprzątnięcie pomieszczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości.