**Załącznik nr 2**

**SPECYFIKACJA PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZENIA GABINETU PIELĘGNIARKI**

**w**

**Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych**

**im. Stanisława Staszica**

**ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonane prace** | **j.m** | **ilość** | |
| **Prace demontażowe i rozbiórkowe** | | | |
| 1. | Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach | m2 | 28 | |
| 2 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 8,6 | |
| 3 | Demontaż parapetów wewnętrznych-cementowych | kpl | 2 | |
| 4 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, powierzchnia ścian i sufitów | m2 | 35,42 | |
| **Prace instalacyjno-budowlane** | | | | |
| 1 | Wykonanie podejść intalacji wodnej z PP do punktów pobraniowych (tj. zlewozmywak) | kpl | 1 | |
| 2 | Wymiana podejść z rur PVC o śr. 50-110mm łączonych metodą wciskową | kpl | 2 | |
| 3 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) | m2 | 59 | |
| 4 | Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej | m2 | 12,98 | |
| 5 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 35,42 | |
| 6 | Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i powierzchni ścian, 2-krotnie | m2 | 35,42 | |
| 7 | Izolacja powierzchni poziomych i pionowych stref mokrych folią w płynie | m2 | 6 | |
| 8 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą | m2 | 4 | |
| 9 | Posadzki z płytek antypoślizgowych, układanych metodą zwykła | m2 | 12,98 | |
| 10 | Montaż zlewozmywaka z szafką kuchenną 60-80cm | kpl | 1 | |
| 11 | Malowanie skrzydła drzwiowego z futryną metalową | szt. | 1 | |
| 12 | Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej(tj. nowe podejścia pod 4 lampy sufitowe led, gniazdo elektryczne, włącznik dwubiegunowy) | kpl | 6 | |
| 13 | Zabudowa lekka rurociągów pionowych | kpl | 1 | |
| 14 | Montaż parapetów wewnętrznych | kpl | 2 | |
| 15 | Wymiana kratki ściekowej | kpl | 1 | |
| 16 | Montaż coklików przypodłogowych z płytek(szer. do 10 cm) | mb | 16,9 | |
| 17 | Wywiezienie samochodem skrzyniowym gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3 | 5 | |
| 18 | Podłączenie grzejników aluminiowych | kpl | 2 | |