**Załącznik nr 1**

**SPECYFIKACJA PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZENIA ŁAZIENKI (warsztaty ZSP Iłża)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonane prace** | **j.m** | **ilość** |
| **Prace demontażowe i rozbiórkowe** | | | |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt. | 5 |
| 2. | Demontaż umywalki | szt | 3 |
| 3. | Demontaż baterii umywalkowych | szt | 3 |
| 4. | Demontaż ustępu z miską fajansową | szt | 2 |
| 5. | Demontaż grzejnika stalowego „fafir” | szt | 1 |
| 6. | Rozebranie ściany z cegieł o grub.1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 20 |
| 7. | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm | mb | 25 |
| 8. | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-120 mm | kpl | 4 |
| 9. | Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach | m2 | 15 |
| 10. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 17,32 |
| 11. | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 17,32 |
| 12. | Demontaż termy elektrycznej | szt | 1 |
| **Prace instalacyjne** | | | |
| Hydrauliczne: | |  |  |
| 1 | Wykucie bruzd poziomych ¼ x ½ ceg. w ścianach dla instalacji wodociągowej (podejście do misek WC, umywalek, pralki, pisuaru) | mb | 20 |
| 2 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 15mm z rur polipropylenowych zgrzewanych (podejście do misek WC, umywalek, pralki, pisuaru) | pkt | 7 |
| 3 | Wymiana podejść z rur PVC o śr. 50-110mm łączonych metodą wciskową | kpl | 7 |
| 4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych  Zamurowanie bruzd poziomych ¼ x ½ ceg. w ścianach na pełno. (podejście do misek WC, umywalek, pralki, pisuaru) | mb | 30 |
| **Elektryczne:** | |  |  |
| 1 | Demontaż: przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju do 6mm z rur instalacyjnych | mb | 30 |
| 2 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych z odłączeniem przewodów do 2,5mm2 | szt | 5 |
| 3 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych | szt | 3 |
| 4 | Demontaż gniazd wtykowych podtynkowych | szt | 3 |
| 5 | Demontaż opraw świetlnych | szt | 2 |
| 6 | Montaż na gotowym podłożu plafoniery LED | kpl | 3 |
| 7 | Montaż puszek podtynkowych ,okrągłych | szt | 4 |
| 8 | Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych | szt | 3 |
| 9 | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt | 4 |
| 10 | Ręczne wykucie bruzd | mb | 32 |
| 11 | Ułożenie w bruzdach przewodów o przekroju do 2,5mm2 | mb | 32 |
| 12 | Zaprawianie bruzd | mb | 32 |
| 13 | Montaż grzejnika elektrycznego | szt | 1 |
| **Prace budowlane i montażowe** | | | |
| 1 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych np. RIGIPS typu AKU Line na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym | m2 | 20 |
| 2 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym jednopoziomowym płytowanym jednowarstwowo | m2 | 17,32 |
| 5 | Przedścianki z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 50mm z pokryciem jednostronnym, płytowane dwuwarstwowo | m2 | 41,3 |
| 6 | Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej | m2 | 17,32 |
| 7 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 35 |
| 8 | Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i powierzchni ścian, 2-krotnie | m2 | 35 |
| 9 | Izolacja powierzchni poziomych i pionowych stref mokrych folią w płynie | m2 | 25 |
| 10 | Montaż ustępu wiszącego (komplet) | Kpl | 1 |
| 11 | Montaż pisuaru | kpl | 1 |
| 12 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą | m2 | 64 |
| 13 | Posadzki z płytek antypoślizgowych, układanych metodą zwykłą | m2 | 17,32 |
| 14 | Montaż umywalki wiszącej z postumentem i baterii stojącej | kpl | 2 |
| 15 | Montaż drzwi okleinowanych z ościeżnicą regulowaną | szt | 3 |
| 16 | Zabudowa lekka rurociągów pionowych | kpl | 3 |
| 17 | Montaż luster klejonych do ścian 200cmm x 100cm | kpl | 1 |
| 18 | Wywiezienie samochodem skrzyniowym gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3 | 12 |