Powiercie, dnia 18.marca 2022 r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu,

Powiercie 31,

62-600 Koło,

NIP: 6661069316

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1. Pzp, p.n.: „Budowa warsztatów szkolnych etap IV dla Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.” wraz z odpowiedziami.

1. Wg załączonych przedmiarów i opisów robót należy wykonać malowanie na istniejące gładzie - brak jednak pozycji przygotowania powierzchni pod malowanie w celu wykonania zaprawek, przygotowania  oraz zagruntowania powierzchni ścian ( istniejące gładzie w budynku nie są zagruntowane pod malowanie , są tylko wyszlifowane ) -  wg nas zdecydowanie należy takie pozycje doliczyć , bez tego zakresu prac nie ma możliwości wykonania malowania ścian - prosimy o potwierdzenie konieczności doliczenia następujących pozycji przed malowaniem :

 a) 401-12-04-08-00  - Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi

 b) 202-26-20-02-00 -   Zagruntowanie podłoża pod farby

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Pozycja KNR 202 1505 07 zgodnie z opisem wg katalogu obejmuje następujące czynności:

- przygotowanie powierzchni

- szpachlowanie

- gruntowanie

- malowanie

2. Czy sufity parteru mają być malowane ? Nie ma tych robót w zakresie przedmiarów , są tylko ściany przyjęte. Jeśli tak to proszę o podanie zakresu prac w przypadku malowania sufitów.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak sufity parteru mają być malowane. Do Pozycji kosztorysowej
nr 9d.3. należy dołożyć 43,99 m2 oraz 122,46 m2 malowania ścian w łazienkach ponad płytkami.

3. W pomieszczeniach garażu i sal lekcyjnych jest wylana nowa żywica epoksydowa - co z jej zabezpieczeniem ? Brak takich pozycji w przedmiarach , czy należy doliczyć zabezpieczenie wszelkich posadzek żywicznych przed uszkodzeniami ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Należy doliczyć zabezpieczenie podłóg folią wg KNR-W 4-01 1216-01 w ilości 532,14 m2.

4. Brak w przedmiarach przyjętych jakichkolwiek rusztowań wewnętrznych  do robót powyżej 3m wysokości ( całe warsztaty np ) - czy należy doliczyć rusztowania do robót przygotowawczych i malarskich na  ścianach i sufitach powyżej 3m wysokości ? ( klatki schodowe, hale warsztatowe ?)

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Należy doliczyć rusztowania do robót powyżej 3,00 m wysokości w ilości 662,892 m2.

5. Docieplenie elewacji - pianka wokół istniejących zamontowanych okien i drzwi jest w bardzo złym stanie, w wielu miejscach jest jej brak, jest zmurszała i zniszczona.   Wg nas pianka powinna być zdecydowanie uzupełniona lub wymieniona w wielu miejscach , czy należy przewidzieć dodatkowe uzupełnianie stolarki okiennej pianką , czy ma tak pozostać jak jest aktualnie ?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Ujęto w robotach elewacyjnych.

6. W przedmiarze jest do docieplenia po odliczeniu otworów okiennych i drzwiowych 1013m2 powierzchni, przyjęto także 1013,773 m2 rusztowań - wg nas to błąd gdyż do powierzchni rusztowań nie powinno się odejmować otworów  - czy należy przyjąć  łączną powierzchnie rusztowań z otworami czyli 1219,163 m2 do wyceny ?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Należy przyjąć do wyceny powierzchnię rusztowań w ilości : 1 291,163 m2.

Wyżej wymienione zmiany ujęto w dołączonym przedmiarze oraz kosztorysie bez wyceny zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania.

Opracowano w dniu 18 marca 2022 r.

 Zatwierdził Kierownik Zamawiającego

/-/

Marek Sobolewski