**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień  publicznych poniżej kwoty 130 000 zł ,nr 10/2020 z dnia 31.12.2020 r. Zamówienie publiczne poniżej kwot określonych w art.2 ust.1 pkt.1 Pzp.

**1. Nazwa zamówienia: Remont ciągów komunikacyjnych (2)**

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Prace obejmują:

Remont ciągów komunikacyjnych polegający na częściowej wymianie nawierzchni drogi wewnętrznej. W skład robót wchodzą:

**Roboty przygotowawcze rozbiórkowe**- Projektuje się roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej z bloczków betonowych.

**Roboty ziemne , wykonanie koryta-** w celu wykonania remontu konstrukcji nawierzchni istniejącego ciągu komunikacyjnego należy usunąć betonowe płyty drogowe ( bloczki bet. o gr.12 i 15 cm oraz wykonać koryto o średniej głębokości 23 cm

( razem koryto o śr. gł. 38cm ) .

**Remont nawierzchni-** konstrukcja nawierzchni :

1. 8 cm - kostka betonowa czerwona bezfazowa,
2. 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
3. 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
4. 10 cm – warstwa odsączająca

**Odwodnienie-**odprowadzenie wód opadowych i roztopowych projektuje się odprowadzić do 2 szt. studzienek ściekowych z kręgów betonowych o średnicy 500mm z kratą żeliwną 40t , z osadnikiem bez syfonu, następnie przykanalikami z rur PCV DN 200 mm SN8 wpustowych do studni rewizyjnej kd żelbetowej DN 1000 mm oraz dalej rurą PCV DN 200 mm SN8 do następnej studni rewizyjnej Ø1000mm zlokalizowanej na istniejącym kolektorze kd Ø 300mm.

**Opaska przyścienna -** wokół istniejącego budynku projektuje się opaskę przyścienną z kruszywa naturalnego (otoczaki) gr.10cm , ograniczoną drogowym krawężnikiem betonowym wymiarach 15x30x100 układanym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i ławie betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.

Szczegółowy opis przedmiotu robót stanowią: zapytanie ofertowe, przedmiar robót wraz z kosztorysem bez wyceny dla oferentów oraz zapisy projekty umowy.

**3. Termin wykonania zadania**

Do 01.03.22024 r.

**4. Okres gwarancji**

**24 mc**

**5. Warunki płatności**

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni po protokólarnym, bezawaryjnym dokonaniu odbioru           robót opisanych w pkt 2 zapytania ofertowego

**6. Inne istotne warunki zamówienia**

W związku z kontynuowaniem prac budowlanych w trakcie trwania nauki szkolnej,

            należy wydzielić i oznaczyć teren robót, oraz zachować szczególną ostrożność.

**7. Sposób przygotowania oferty:**

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1) ofertę należy złożyć na druku, ,,oferta” który stanowi integralną część zapytania ofertowego,

2) wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorze druku,

3) ofertę należy sporządzić w języku polskim,

4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**8. Termin złożenia oferty:**

Do 05.02.2024 r. do godziny 10:00

**9. Sposób/forma złożenia oferty**

1) pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w      Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło,

2) w wersji elektronicznej na e-mail: [zsoks@wp.pl](mailto:zsoks@wp.pl), ***w tym przypadku oferta musi być opatrzona             podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym***

**10. Kryterium oceny ofert:**

100% - cena

…………………………………………..

data i podpis pracownika merytorycznego                                                                                                  …………………………………………...

data i podpis                                                                                                        wykonawcy lub osoby upoważnionej