**Załącznik nr 5**

 *(nazwa i adres Wykonawcy)*

 **OFERTA
do SP.213.5.2024**

 *Zamawiający:*

Szkoła Podstawowa
Jerzykowo

ul. Spokojna 3

62-007 Biskupice

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), z dnia …………….. r. dotyczącego: wykonania robót naprawczych wynikających z „Projektu naprawczego podciągu w części D”:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia :

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj Robót | Cena jednostkowa  |
|
| Zabezpieczenie ścian,drzwi i okien folią z usunięciem po zakończeniu prac remontowych  |   |
| Zabezpieczenie podłóg trocinami z usunięciem |   |
| Zabezpieczenie podłóg folią z usunięciem |   |
| Cięcie piłą diamentową w osłonie przeciwkurzowej betonu zbrojonego o grubości do 15cm; miejsce cięcia-szlichta zbrojona posadzek |   |
| Cięcie piłą diamentową w osłonie przeciwkurzowej betonu niezbrojonego o grubości do 15cm; miejsce cięcia - płyta betonowa posadzek |   |
| Rozbiórka warstwy szlichty zbrojonej posadzek  |   |
| Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu z foliami PE posadzek |   |
| Rozbiórka płyty betonowej posadzek |   |
| Wykopy o głębokości do 1,5 m w gruncie kat.III |   |
| Zabezpieczenie wykopu przed osiadaniem podbudowy z płyt osb impregnowanych grub.2,5 cm  |   |
| Usunięcie z parteru rozebranych elementów j/w |   |
| Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |   |
| Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodami samowyładowczymi- za każdy następny 1 km |   |
| Opłata za utylizację i składowanie gruzu ceglanego i betonowego |   |
| Wywiezienie rozebranych elementów niezgruzowanych (styropian, folie, trociny, wykładzina) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km |   |
| Wywiezienie j/w samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km |   |
| Opłata za utylizację i składowanie rozebranych elementów styropianu, trocin i folii |   |
| Wiercenie otworów o głębokości 28cm śr. techniką diamentową w ławie fundamentowej istniejącej w podciągu  |   |
| Oczyszczanie powierzchni ławy fundamentowej przed robotami konstrukcyjnymi  |   |
| Gruntowanie oczyszczonej powierzchni ławy fundamentowej |   |
| Osadzenie w istniejącej ławie fundamentowej prętów zbrojenia cokółu słupa S1 na zaprawie epoksydowej  |   |
| Cokół żelbetowy prostokątne o objętości do 0,5 m3 do słupów S1 z transportem ręcznym gotowej masy betonowej C25/30 |   |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne cokołu - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej-pierwsz warstwa |   |
| Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne cokołu - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej-druga warstwa  |   |
| Zasypanie cokołów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 5 cm do uzyskania zagęszczenia I 0,98 z jednoczesnym podnoszeniem szalunku zabezpieczenia co grubość warstwy ubicia.  |   |
| Podsypka wyrównawcza z piasku grub. 5 cm z ubiciem  |   |
| Podbudowa z betonu klasy B-15 grub. 10 cm na podsypce piaskowej  |   |
| Paroizolacja z foli poletylenowe PE 0,2 warstwa spodnia ocieplenia |   |
| Izolacja termiczna z płyt styropianowych twardych - grub. 10 cm  |   |
| Paroizolacja z foli poletylenowe PE 0,2 warstwa wierzchnia ocieplenia |   |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko |   |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - dodatek za dalsze 4 cm grubości. |   |
| Zbrojenie warsty wyrównawczej siatką stalową |   |
| Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy podciągu i sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 |   |
| Demontaż rusztu obudowy podciągu i sufitu z płyt G-K przy powierzchni demontażu ponad 5 m2  |   |
| Konstrukcja stalowa słupa S1 z kształtownika HEA 200 z montażem w warunkach odbiegających od nakładów katalogowych  |   |
| Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości słupa S1 i podkładów  |   |
| Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji pełnościennych j/w |   |
| Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami termoodpornymi konstrukcji pełnościennych j/w |   |
| Obudowa słupa S1 płytami G-K ognioodpornymi dwuwarstwowo  |   |
| Narożniki ochronne słupa z kątownika 40\*40\*5 mm zlicowane z obudową |   |
| Obudowa podciągu płytami np. wg systemu Rockvol Colnit 150 gr.20 mm w wersji z folią mocowanymi za pomocą stalowych łączników np.. hilti idms z klejeniem naroży np.. Klejem Colnit Glue do uzyskania odporności ogniowej R120 |   |
| Odtworzenie zdemontowanej obudowy płytami g-k na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD |   |
| Dwukrotne malowanie farbami emusyjnymi sufitów z obudową gkb i obudowy słupa |   |
| Zerwanie istniejącej wykładziny PCV |   |
| Cienka warstwa wyrównująca 1-2 mm polimero-cementowa po usunięciu istniejącej wykładziny PCV |   |
| Wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe- PCW |   |
| Wywinięcie wykładziny z tworzyw sztucznych - PCW cokolik |   |
| Zgrzewanie wykładzin rulonowych |   |
| Prace porządkowe: mycie drzwi, mycie okien, mycie posadzek z płytek gresowych, mycie posadzek z wykładziny PCV |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **RAZEM (ROBOCIZNA WRAZ Z MATERIAŁAMI) KWOTA NETTO** |   |
| **RAZEM (ROBOCIZNA WRAZ Z MATERIAŁAMI) KWOTA BRUTTO** |   |
| **GWARANCJA** |   |

**Nazwa i siedziba oferenta:** ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tel..................................................................... fax........................................................................

email:…………………………………………………………………………………………….

1. **Oświadczamy**, że posiadamy potrzebną wiedzę, doświadczenie, urządzenia oraz pracowników do wykonania przedmiotu zapytana ofertowego SP.213.5.2024.
2. **Oświadczamy**, że posiadamy firmę wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
pod nr …………………………………………………………..………………………….
3. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert.
4. **Akceptujemy** warunki płatności.

........................, dn. ......................................

 .....................................................

 (podpis i pieczątka Wykonawcy)