***Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia***

Znak sprawy: 34/340/09/18/RPO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę ciągnika rolniczego, przystosowanego do nauki jazdy kat. T, w ramach projektu pn.:  „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość”

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego, przystosowanego do nauki jazdy kat. T**

**Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub 2018;**

**Parametry techniczne i minimalne wyposażenie:**

1. Silnik min. 3 cylindrowy, moc min. 65 KM, poj. min. 2800 cm3;
2. Wysokociśnieniowy bezpośredni wtrysk paliwa;
3. Norma emisji spalin min. IIIB lub równoważna z certyfikatem odpowiadającym normie min.HC+NOx= 2,0 PM= 0,025
4. Przekładnia min. 12x12 z rewersem elektrohydraulicznym;
5. Napęd na 4x4
6. Ogumienie min. 480/70R 30 tył i przód 320/70R24
7. WOM, (540/540 E obr./min)
8. Niezależny wał odbioru mocy;
9. Oświetlenie robocze na dachu kabiny min. 2- przód, 2 – tył;
10. Wydajność hydrauliki min 70l/min
11. Min. dwie pary łączy hydrauliki zewnętrznej
12. Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją oraz wentylacją;
13. Siedzenie pneumatyczne amortyzowane
14. Układ pneumatyki jedno i dwuobwodowy
15. Zaczep rolniczy
16. Błotniki
17. Sterowanie podnośnikiem z błotnika
18. Homologacja na 2 osoby
19. Siedzenie boczne dla pasażera/instruktora z oparciem;
20. Dodatkowy hamulec roboczy umożliwiający przejęcie sterowania obwodem hamowania swobodnie i skutecznie uruchamiany, umieszczony po stronie pasażera/instruktora;
21. Dodatkowe lusterka zewnętrzne lewe i prawe oraz lusterko wewnętrzne dla instruktora;
22. Oznakowanie oświetloną tablicą „L” z przodu i z tyłu pojazdu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, rozmiar znaku „L” i jego zamocowanie zgodne z obowiązującymi przepisami;
23. Pasy bezpieczeństwa
24. Radio z min. 2 głośnikami;
25. Instrukcja obsługi w języku polskim
26. Serwis gwarancyjny bezpłatny, w miejscu siedziby Zamawiającego;
27. Gwarancja na ciągnik nie może wyłączać użytkowania z przeznaczeniem do nauki jazdy;
28. Wyposażony w: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę doraźnej pomocy, min. 1 lampę ostrzegawczą na dachu w kolorze pomarańczowym;
29. Dołączone dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
30. Wymaga się, aby ciągnik rolniczy w żadnym elemencie nie był wcześniej uszkodzony i został dopuszczony do ruchu przez właściwy organ;
31. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia winien przeprowadzić w  siedzibie Zamawiającego instruktaż użytkowania dostarczonego ciągnika rolniczego;

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) określa szczegółowo wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne a także inne, rozumiane jako minimalne parametry techniczne i wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia o wymaganej i opisanej funkcjonalności i o takich samych lub o wyższych / lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, zgodny ze specyfikacją techniczną przedstawioną w OPZ i w ofercie Wykonawcy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz winien być dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu oraz zamontowany zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ.

Wymagania dotyczące udzielenia gwarancji– **Zamawiający** **wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji** na przedmiot zamówienia **na okres minimum 12 miesięcy** licząc od daty odbioru końcowego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

16700000-2 - Ciągniki