**PRZEDMIAR**

**NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dwóch okien drewnianych na okna PCV oraz wykonanie obręczy**

**ochronnej drabiny zewnętrznej w budynku głównego Ośrodka Szkolenia i**

**Wychowania OHP w Mrągowie**

**ADRES INWESTYCJI : ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo**

**INWESTOR : WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH**

**HUFCÓW PRACY**

**ADRES INWESTORA : ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn**

PRZEDMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **Wymiana dwóch okien drewnianych na okna PCV oraz wykonanie obręczy ochronnej drabiny zewnętrznej w budynku głównego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie** | | | | | |
| **1** |  | **WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV** | | | |
| 1  d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 – okna drewniane w przybudówce nad wejściem do biura  2 | szt.  szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2  d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich podokienników  (1.03+1.42)\*0.3 | m2  m2 | 0.735 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.735 |
| 3  d.1 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbka obsadzenia o pow. Do 2.0 m2  1.20\*1.03+1.20\*1.42 | m2  m2 | 2.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.940 |
| 4  d.1 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  (1.03+1.42)\*0.3 | m2  m2 | 0.735 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.735 |
| 5  d.1 | NNRNK B 202 0541-01 | Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej  (1.03+1.42)\*0.3 | m2  m2 | 0.735 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.735 |
| 6  d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  5.00 | m2  m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| **2** |  | **WYKONANIE OBRĘCZY OCHRONNEJ DRABINY ZEWNĘTRZNEJ** | | | |
| 7  d.2 | analiza  indywi-  dualna | Wykonanie obręczy ochronnej drabiny na dach (wymiary drabiny 5,00 x 0,44 m, obręcze rozmieszczone w rozstawie większym niż 0,8 m z pionowymi płaskownikami w rozstawie nie większym niż 0,3 m, płaskownik stalowy 40 x 6 mm), montaż obręczy oraz malowanie na kolor czarny mat.  1 | kpl.  kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |