**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 3**

**„Dostawa i montaż nowych mebli i wyposażenia w związku z rozbudową szkoły**

**- sala przyrodnicza”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie | Szt. | Opis |
| **SALA PRZYRODNICZA** |  |  |
| Stoliki | 5 | http://www.sklep.wersalin.pl/media/products/1f44b40c515ad823bfeeb400f0ac89ce/images/thumbnail/big_IMG-6046-pomniejszony.jpg?lm=1493985278Znalezione obrazy dla zapytania stół demonstracyjny* Stół 5 osobowy wyspowy.- blat z płyty laminowanej
* Wymiar 160 cm. długość 120 cm. szerokość.
* nogi metalowe z rury fi 50 wyposażone w stopę regulacyjną.
* Kontenerek z szufladami z zamkiem centralnym wykonany z płyty 18 mm oklejone pcv 2 mm.
 |
| Krzesełko obrotowe regulowane | 25 | ZdjÄcie KrzesÅo szkolne JUNIOR obrotoweKrzesło szkolne obrotowe, regulowane nr4-6;siłownik gazowy, zamiast kółek stopki; siedzisko, oparcie sklejka buk lakierowany o grubości 8mmm, kolory stelaża: czarny |
| Szafa metalowa do przechowywania substancji chemicznych | 1 | Szafa z metalowa, dwuskrzydłowa zamykana na zamek patentowy wymiary 200x90x40 cm posiada cztery półki w środku z regulowaną wysokością nośnosci ok. 50 kg posiada kieszeń na dokumenty kolor popielaty z odpowiednim oznakowaniem |
| Zestaw szaf  | Komplet 4szaf | Zestaw mebli typu jak wyżej* z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV.
* Drzwi zamykane na zamek
* Segment w formie zmontowanej.
* Kolorystyka: drzwi frontowe w kolorze buk
* Wymiary:1 960 x 800 x 400 mm
* Drzwi zamykane na zamek
 |
| Stół demonstracyjny | 1 | http://www.labdud.pl/zdj597a.jpgStół demonstracyjny - nauczycielskiWyposażenie stołu:- blat z litej ceramiki technicznej LCT, obrzeża proste PCV,- pod blatem roboczym blat laminowany wysuwany na prowadnicach,- panel blatowy z trzema gniazdami el. 230V,- szafka laminowana z 4 szufladami,- szafka laminowana z drzwiczkami i półką,- 1 miejsce do siedzenia.Wymiary prezentowanego stołu: 2100x800x900mm (dł. x gł. x wys.). |
| Biurko nauczycielskie | 1 | Biurko nauczycielskie, biurko dla nauczycielaWymiary : 140X70CM  biurko o blacie 140x70 cm pokrytym laminatem HPL grubości 2 mmObrzeże wykonane z drewna bukowego gr 5 mm  głęboko wpuszczonego w blatŚrednica stelaża w kolorze srebrnym wynosi 40 mm; stelaż również po obwodzie blatuDwie szufladki; górna zamykana zamkiemStopki wysokie: możliwość wyboru koloru (zielone) |
| Krzesło nauczycielskie | 1 | http://www.sklep.wersalin.pl/media/products/ff0c68d30483c16914207afac1b562c8/images/thumbnail/large_svezia4.jpg?lm=1454578824 **zdjęcie poglądowe****Krzesła wymagania techniczne****Fotel dla nauczyciela/krzesła dostawne-stacjonarne*** Wysoce ergonomiczne krzesło stacjonarne - stelaż metalowy na czterech nogach.
* Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości.
* Nie dopuszcza się spłaszczeń rury stelaża na ostrych zgięciach konstrukcji.
* Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.
* Stelaż metaliczny, matowy. Siedzisko wykonane ze sklejki

 wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką  o wysokiej gęstości oraz tkaniną tapicerską w kolorze czarnym lub grafitowym* Maskownica siedziska w kolorze czarnym,
* Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką o wysokiej gęstości oraz tkaniną tapicerską – maskownica oparcia w kolorze czarnym bądź popielatym.
* Wymagane wymiary krzesła : szerokość: 475-545mm, gł. 415-425mm, wys. 810-850mm
* krzesło musi posiadać: Certyfikat GS. Atest wytrzymałościowy.
* Krzesła tapicerowane tkaniną poliestrową o gramaturze nie niższej niż 300g/m2,
* odporność na ścieranie – 95 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2),
* odporność na piling – 4 (PN-ENISO 12945-2),
* trudnozapalność –papieros (PN-EN 1021-1), odporność na światło – 4-6 (PN-EN ISO 105 –B02).
 |
| Tablica magnetyczna biała | 1 | * Tablica szkolna pojedyńcza biała w ramie aluminiowej, do zawieszania na ścianie.
* Wymiar: 1700x1020mm
* rynienka na pisak
 |
| Tablica korkowa1700 x200 | 4 | * Konstrukcja wisząca w ramach aluminiowych.
* Powierzchnie tablic wyłożone korkiem
* Mocowanie na ścianie.
 |

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:

* 1. montaż w siedzibie Zamawiającego;
	2. bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;
	3. przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego oraz zamontowany i rozstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
	4. dostawa mebli (opakowanie, ubezpieczenie, transport) będących przedmiotem oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
	5. oznakowanie każdego produktu znakiem umowy n-r umowy/ rok / zadanie
	6. oferowane wyposażenie ma być fabrycznie nowe nie użytkowane w jakikolwiek sposób.
	7. materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać ważne certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża), które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu ostatniego odbioru
	8. Wykonawca w dniu ostatniego odbioru zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że dostarczony model krzesła posiada ważne badanie wytrzymałościowe.
	9. gwarancja minimalna 4 lata - od dnia odbioru całego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.
	10. Wskazana wizja wszystkich pomieszczeń.