Głogów, dnia 30 sierpnia 2013r.

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 2 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „*Likwidacja barier architektonicznych – remont sali gimnastycznej”.***

Zamawiający informuje, że dnia 29 sierpnia 2013r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

**PYTANIE 1**

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu należy przyjąć profesjonalną nawierzchnię sportową z PCV, na podkładzie z pianki sprężystej o grubości minimalnej wykładziny 7 mm,  posiadającą w komplecie certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, świadczących o jej jakości, takich jak: FIVB ( siatkówka) – poziom Official , EHF i IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka ) ? Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

**PYTANIE 2**

Czy inwestor dopuści wykonanie wykładziny syntetycznej, która nie wymaga nanoszenia pracochłonnej i kosztownej, tak jak w przypadku wskazanej w SIWZ wykładziny naturalnej – powłoki zabezpieczającej ?

**PYTANIE 3**

Dodatkowo proszę o odpowiedź, czy taka wykładzina wraz z systemem legarowania musi być w pełni zgodna ze wszystkimi trzynastoma parametrami  normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w halach gimnastycznych: PN EN 14 904, czy też Zamawiający dopuści do montażu podłogi nie zgodne z przytoczoną powyżej, obowiązującą normą ?

**PYTANIE 4**

Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie podłogi nie spełniającej wszystkich kryteriów normy budowlanej PN EN 14904, proszę o wskazanie które z trzynastu parametrów normy inwestor będzie brał pod uwagę?

**PYTANIE 5**

Jeśli inwestor wymaga wykonania podłogi w pełni zgodnej z normą , to czy dla prawidłowej oceny składanych ofert – oferenci powinni do swych ofert dołączyć certyfikat CE zgodności z wymaganą przez Zamawiającego normą PN EN 14 904 – we wszystkich 13-tu kryteriach normy oraz dołączyć dodatkowo deklarację CE zgodności z normą PN EN 14904 – zgodności ze wszystkimi 13-toma kryteriami tej normy?

**PYTANIE 6**

Czy inwestor dopuści do wykonania systemu podłogi który nie posiada wymaganej prawem budowlanym klasyfikacji ogniowej na poziomie CflS1?

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 907) udziela następujących odpowiedzi:**

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający nie dopuszcza wykładzin PCV, parametry wykładziny przedstawione w projekcie

**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający nie dopuszcza wykładziny syntetycznej

**ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający wymaga, aby system podłogi był zgodny z m.in. 5 parametrami normy, tj. tarcie (śliskość), amortyzacja uderzenia, odkształcenie pionowe , współczynnik odbicia piłki , zachowanie się pod obciążeniem tocznym.

**ODPOWIEDŹ 4**

Odpowiedź zawarta powyżej.

**ODPOWIEDŹ 5**

Oferenci w momencie składania oferty zobowiązani są podpisać oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym, iż zastosowany system podłogi sportowej spełnia wymagania określone   
w normie PN – EN 14904:2009. Zgodnie z pkt 14.5 SIWZ przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, iż zastosowany system podłogi sportowej spełnia wymagania określone w normie PN – EN 14904:2009.

**ODPOWIEDŹ 6**

Zamawiający wymaga, a by wykładzina powinna posiadała  **świadectwo zgodności CE reakcji na ogień**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.**

**Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienie nie skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert   
w rozumieniu art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.**