**Uzupełnienie do specyfikacji w zapytaniu ofertowym nr ZPSW.0341.4.15 pn. „dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego”**

1. Rodzaj blach:

- do pieczenia h- ok.2 cm - 16

- do duszenia h ok. 4 cm – 12

- do gotowania h –h 6 cm – 10 szt.

- ruszty – 5 szt.

- GN pomocniczy – 3 szt.

2. Rodzaj uzdatniacza do wody – automat

3. Środki czystości do mycia pieca (2 kpl.) – duże opakowania

4. Podstawa do pieca z prowadnicami (prowadnice szt.10)