PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POSADZKI Z WYKŁADZIN TYPU TARKIET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE ADRES INWESTYCJI : 05-500 PIASECZNO UL. SIKORSKIEGO 20 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ADRES INWESTORA : 05-500 PIASECZNO UL SIKORSKIEGO 20 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>> ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 25.06.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR TARKIET SP NR 5 UL SIKORSKIEGO

**Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem**

1 KNR 4-01 0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu-po zerwaniu mozaiki

miejsc.

55 miejsc. 55.000

RAZEM 55.000 2 KNR 4-01 0804-04

Naprawa cokolika wysokości do 10 cm długości do 1.0 m z zatarciem na gład- ko

miejsc.

50 miejsc. 50.000

RAZEM 50.000 3 KNR-W 2-02

1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze grubości 2 mm-wylewka samopoziomująca REMONT DOTYCZY POMIESZCZEŃ 57A,57B,58A,58B,4,5

m2

4.35\*5.76+4.27\*5.77+4.27\*5.80+4.24\*5.77+11.83\*5.78+11.78\*5.78 m2 235.391

RAZEM 235.391 4 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 2mm m2

235.391 m2 235.391

RAZEM 235.391 5 KNR-W 2-02

1105-03

Dopłata za gruntowanie podłoża m2

235.391 m2 235.391

RAZEM 235.391 6 KNR 2-02 1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - typu TARKET, wraz z zabezpieczeniem powierzchni typu PUR i wywinięciem wykładziny na sciany

m2

235.391 m2 235.391

RAZEM 235.391 7 KNR 2-02 1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych-typu TARKET

m2

235.391 m2 235.391

RAZEM 235.391

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31701 Użytkownik: Gmina Piaseczno