OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„ **Zakup szorowarki”**

**Specyfikacja techniczna**

Rodzaj napędu

Zasilanie bateryjne

Napęd :

Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej

Szerokość robocza szczotek

430 mm

Szerokość robocza / odkurzanie

900 mm

Zbiornik wody: czystej / brudnej

25 / 25 l

Teoretyczna wydajność powierzchniowa

1720 m²/h

Praktyczna wydajność powierzchniowa

1250 m²/h

Rodzaj baterii

Zasilanie bateryjne

Baterie NexSys

Prędkość obrotowa szczotki

180 obr./min

Nacisk szczotki

30 – 40 / 22.5 – 28 g/cm² / kg

Szerokość skrętu w alejce

Zużycie wody

maks. 2.7 l/min

Poziom ciśnienia akustycznego

Kolor

antracyt

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

1135 x 520 x 1025 mm

Transport po stronie sprzedającego