**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. St. STASZICA**

**w IŁŻY**

**27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37**

**e – mail :** **zspilza@zspilza.pl**

 Iłża dnia 23.01.207r.

**DYREKTOR ZSP im. ST. STASZICA w IŁŻY**

**ZAPRASZA**

**do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) z ceną netto i brutto na wykonanie prac remontowych pomieszczenia łazienki w ZSP w Iłży**

**Remont łazienki obejmuje prace wyszczególnione w specyfikacji stanowiącej załącznik
Nr 1 do Zaproszenia.**

Gwarancja na wykonane roboty – 36 m-cy

1. Sposób i termin składania ofert – do 30.01.207r. godz. 14.00

Siedziba Zamawiającego (sekretariat), faxem lub e-mailem na adres szkoły.

1. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: - Pan Dariusz Leśkiewicz tel. (48) 616 3037,
2. Termin realizacji zamówienia – od 13.02.2017r. do 24.02.107r.
3. W wyniku niniejszego postępowania z Oferentem oferującym najkorzystniejszą cenę zostanie zawarta umowa na wykonanie robót remontowych.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Leśkiewicz

 Załącznik nr 1

Wykaz prac do wykonania przy remoncie łazienki dla chłopców

w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **ilość** |
| **1** | **Roboty rozbiórkowe** |
| 1.1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2.000 |
| 1.2 | Rozebranie posadzki z płytek  | m2 | 3.900 |
| 1.3 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 3.900 |
| 1.4 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 | 0.580 |
| **2** | **Roboty uzupełniające** |
| 2.1 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo – i pianobetonów o powierzchni powyżej 5 m2 | m2 | 18.700 |
| 2.2 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko | m2 | 3.900 |
| **3** | **Roboty montażow**e |
| 3.1 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych  | szt. | 2.000 |
| 3.2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 2.000 |
| 3.3 | Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm | m2 | 19.600 |
| 3.4 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm | m2 | 3.900 |
| 3.5 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. Regips na ścianach na ruszcie metalowym 50 | m2 | 1.500 |
| 3.6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów i ścian | m2 | 16.400 |
| 3.7 | Przegroda pisuarowa | kpl | 1,000 |
| **4** | **Instalacje sanitarne** |
| 4.1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3.400 |
| 4.2 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3.200 |
| 4.3 | Ustępy z zaworem spłukującym  | kpl. | 1.000 |
| 4.4 | Pisuary pojedyncze z płuczką  | kpl. | 1.000 |
| 4.5 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1.000 |
| 4.6 | Postument porcelanowy do umywalek  | kpl. | 1.000 |