**Załącznik nr 1**

**SPECYFIKACJA PRAC REMONTOWYCH POMIESZCZENIA**

**ŁAZIENKI PERSONELU**

**w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych**

**im. Stanisława Staszica**

**ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonane prace** | **j.m** | **ilość** |
| **Prace demontażowe i rozbiórkowe** |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych  | szt. | 3 |
| 2. | Rozebranie ściany z cegieł o grub.1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 15 |
| 3. | Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach | m2 | 25 |
| 4. | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm | kpl | 4 |
| 5. | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-120 mm | kpl | 4 |
| 6 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 8,6 |
| 7 | Wykucie bruzd poziomych ¼ x ½ ceg. w ścianach dla instalacji wodnej | mb | 10 |
| 8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, powierzchnia ścian i sufitów | m2 | 35 |
| **Prace instalacyjno-budowlane** |
| 1 | Wykonanie podejść intalacji wodnej z PP do punktów pobraniowych (tj. umywalka, ustęp podwieszany, zlewozmywak) | kpl | 5 |
| 2 | Wymiana podejść z rur PVC o śr. 50-110mm łączonych metodą wciskową  | kpl | 5 |
| 3 | Ścianka działowa z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym | m2 | 10 |
| 4 | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  | m2 | 8,6 |
| 5 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) | m2 | 41,3 |
| 6 | Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej  | m2 | 8,6 |
| 7 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 35 |
| 8 | Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i powierzchni ścian, 2-krotnie | m2 | 35 |
| 9 | Izolacja powierzchni poziomych i pionowych stref mokrych folią w płynie | m2 | 20 |
| 10 | Montaż ustępu wiszącego + profil do WC wiszących + sedes + przycisk | kpl | 2 |
| 11 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą | m2 | 36,6 |
| 12 | Posadzki z płytek antypoślizgowych, układanych metodą zwykła  | m2 | 8,6 |
| 13 | Montaż umywalki z baterią stojącą | kpl | 2 |
| 14 | Montaż zlewozmywaka z szafką kuchenną 60-80cm | kpl | 1 |
| 15 | Montaż drzwi okleinowanych z ościeżnicą regulowaną  | szt. | 2 |
| 16 | Malowanie skrzydła drzwiowego z futryną metalową  | szt. | 1 |
| 17 | Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej(tj. nowe podejścia pod 4 lampy sufitowe led, gniazdo elektryczne, włącznik dwubiegunowy) | kpl | 6 |
| 18 | Zabudowa lekka rurociągów pionowych | kpl | 1 |
| 19 | Montaż lustra klejonego do ścian | szt | 1 |
| 20 | Wywiezienie samochodem skrzyniowym gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3 | 5 |
| 21 | Podłączenie grzejnika aluminiowego | kpl | 1 |