**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
im. STANISŁAWA STASZICA** **w IŁŻY**

**27-100 Iłża, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37**

**e – mail :** **zspilza@zspilza.pl**

 Iłża, dnia 20.11.2020r.

**DYREKTOR ZSP im. STANISŁAWA STASZICA w IŁŻY**

**ZAPRASZA**

**do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)na zadanie pn.:**

**„Dostawa i montaż drzwi”**

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
2. może być złożona: osobiście, pocztą, faksem na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St.Staszica w Iłży ul. Błazińska 5, 27 – 100 Iłża, tel./fax: 46 6163037,
3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4. ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wymianę drzwi zewnętrznych w ZSP w Iłży.
* przedmiot zamówienia: wymiana drzwi zewnętrznych - 1 szt.
* wymiary otworu w murze: 1470 x 2030
* technologia remontu: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, osadzenie drzwi aluminiowych, wykonanie uszczelnień i obróbek tynkarskich.
1. Wymianę drzwi wewnętrznych w ZSP w Iłży.
* przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wewnętrznych - 1 szt.
* wymiary otworu w murze: 1070 x 2050
* technologia remontu: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, osadzenie drzwi aluminiowych, wykonanie uszczelnień i obróbek tynkarskich

**Uwaga!**

**Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki drzwiowej, Wykonawca winien ustalić samodzielnie, w trakcie ich oględzin.**

1. a) Dane techniczne drzwi aluminiowych zewnętrznych
* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe „ciepłe termicznie”, wypełnienie szyba
 bezpieczna dwustronna z poprzeczką na wysokości 860 mm od podłogi, drzwi
 z progiem,
* Wymiary drzwi – (Załącznik nr 2a)
* Otwieralność: na zewnątrz,
* Drzwi malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym
	+ Okucia: drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione z możliwością regulacji
	w trzech płaszczyznach
	+ Pochwyt dwustronny prosty ze stali nierdzewnej
* Samozamykacz ramieniowy z blokadą
* Zamek rolkowy z wkładką i zamek dodatkowy
* Łączniki, kołki rozporowe, kotwy, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze
1. b) Dane techniczne drzwi aluminiowych wewnętrznych
	* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe , wypełnienie panel z 2 warstw blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo grubość minimum 1 mm z poprzeczką na wysokości 860 mm od podłogi, drzwi bez progu – szczotka
* Wymiary drzwi – (Załącznik nr 2b)
* Otwieralność: na zewnątrz,
* Drzwi malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym
	+ 3 zawiasy 2-skrzydełkowe
	+ Klamka inox
* Zamek języczkowy z wkładką i zamek dodatkowy
	+ 3 bolce antywyważeniowe
* Łączniki, kołki rozporowe, kotwy, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

**Uwaga:**

**Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych**

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21.12.2020r.
2. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium - łączna cena brutto 100%.
3. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
4. Formularz propozycji wg załączonego wzoru (Załącznik 1)
5. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
6. Cena w składanej propozycji cenowej (ofertowej) powinna zawierać:
* Wartość brutto drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z demontażem, montażem
i obróbką drzwi
* Wartość brutto drzwi wewnętrznych wraz z demontażem, montażem i obróbką drzwi
* Łączną wartość brutto drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz
z demontażem, montażem i obróbką drzwi

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 5 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 6.
2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2020r. do godziny 1400, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat), faksem lub e-mailem na adres szkoły.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH**

**im. STANISŁAWA STASZICA w IŁŻY**

**27-100 IŁŻA, ul. Błazińska 5, tel./fax 48 616 30 37**

e-mail: zspilza@zspilza.pl

Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Dariusz Leśkiewicz tel./fax 48 616 3037 e-mail zspilza@zspilza.pl

1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty/propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.

 Dariusz Leśkiewicz

Załącznik nr 1

……….……….. dnia ………………2020

(pieczątka wykonawcy i jego dane)

**PROPOZYCJA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „**Dostawa
i montaż drzwi”- 2 szt**

Oferuje wykonanie usługi/dostawy/robót będących przedmiotem zamówienia zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:

1. Cena brutto drzwi zewnętrznych z montażem ……………………………..złotych (słownie: ……………………………………………………………………...………....).
2. Cena brutto drzwi wewnętrznych z montażem ……………………………..złotych (słownie: ……………………………………………………………………...………....).
3. Łączna cena brutto ……………………………..złotych
(słownie:……………………………………………………………………...………....).
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 grudnia 2020r.
5. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na wykonanie zadania
6. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 6 zaproszenia.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka wykonawcy)

 Załącznik nr 2a

Rysunek konstrukcji drzwi:

Widok od zewnątrz



 Załącznik nr 2b

Rysunek konstrukcji drzwi:

Widok od zewnątrz

