Załącznik nr 1

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO, PRZEZNACZONEGO DO PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY”

Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B prawa jazdy spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. 2024 poz. 502 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 2025 poz. 696).

Wymagania dotyczące samochodu osobowego przystosowanego do szkolenia na prawo jazdy kategorii B.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH** |  |
|  | Rok produkcji 2025: - samochody fabrycznie nowe, segmentu B, hatchback- posiadające homologację na 5 osób- nadwozie 5 drzwiowe |
|  | Pojemność homologacyjna silnika od 1197 do 1500 cm³. |
|  | Silnik: spalinowy, wolnossący (bez doładowania), o zapłonie iskrowym, spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą- rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95 |
|  |  Prędkość: pojazd musi osiągać prędkość co najmniej 100 km/h. |
|  | Długość homologacyjna pojazdu powyżej 3800 mm i poniżej 4200 mm |
|  | Moc homologacyjna silnika nie mniej niż 78 KM. |
|  | Elektryczne opuszczanie i podnoszenie szyb w przednich drzwiach i tylnych drzwiach |
|  | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem, z możliwością regulacji kierownicy w dwóch płaszczyznach |
|  | Manualna (mechaniczna) skrzynia biegów, minimum 5 biegów do jazdy do przodu |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w dwa komplety nowych kół z nowymi oponami do jazdy w lecie i w zimie (jeden z kompletów zamontowany w pojeździe) |
|  | Poduszka powietrzna po stronie kierowcy i pasażera z wyłącznikiem poduszki pasażera. |
|  | Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne. |
|  | Napęd na oś przednią. |
|  | Klimatyzacja manualna lub automatyczna. |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty). |   |
|  | Dodatkowa sygnalizacja załączania kierunkowskazów, świateł mijania i hamowania (dla egzaminatora). |
|  | Obrotomierz. |
|  | Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem. |
|  | Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej. |
|  |  Instalacja radiowa z zamontowanym radiem. |
|  | Komplet dywaników gumowych dla kierowcy i pasażerów, nieutrudniających pracy pedałom głównym ( sprzęgła, przyspieszenia, hamulca) – po stronie kierowcy, oraz pedałom dodatkowym ( hamulca i sprzęgła) po stronie pasażera. |
|  |  Kolor do uzgodnienia (za wyjątkiem białego i czarnego). |
|  |  Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. |
|  |  Fotel kierowcy z możliwością regulacji poziomej i pionowej. |
|  |  Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji |
|  | Lusterka zewnętrzne (lewe i prawe) regulowane elektrycznie i podgrzewane. |
|  | Lusterko wewnętrzne dla egzaminatora (po prawej stronie) musi być podobnej wielkości jak wewnętrzne dla kierowcy i zamocowane na stałe. |
|  | Lusterka dodatkowe zewnętrzne po lewej i prawej stronie winny być zamocowane na lusterkach standardowych, mocowanie winno być trwałe. |
|  | Samochód musi być przystosowany i spełniać wymagania do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii „B” prawa jazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia - dodatkowy pedał sprzęgła i hamulca po stronie instruktora (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). |
|  | Samochody po przystosowaniu winny być poddane badaniom technicznym i posiadać zaświadczenie o przystosowaniu do nauki jazdy („L”) |
|  | Zamontowany na dachu podświetlony plafon barwy niebieskiej z białą literką „L” na płycie magnetycznej  |
|  |  Oświadczam/my, że zapewniamy obsługę pojazdów w autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej się w Radomiu (podać adres) . |

 II. WYMAGANIA DODATKOWE:

Czas wykonania naprawy przez autoryzowany serwis – max. 30 dni od zgłoszenia usterki lub zgłoszenia samochodu do przeglądu.

Dostawca gwarantuje, iż samochód odpowiada wymaganiom polskich norm oraz gwarantuje jego dobrą jakość.

Dostawca oświadcza, że samochód nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Odbiór samochodu zostanie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu Stron.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

* Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej potwierdzające profil działalności firmy, zgodny z zakresem zamówienia;
* Wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanego przez wykonawcę samochodu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem odpisów lub kopii), spowoduje odrzucenie oferty.

III. KRYTERIUM OCENY:

Kryterium oceny ofert będzie „cena” 100%.

 Dyrektor Szkoły Leszek Giemza