|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2** |
| **OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH**  **– SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

Przystępując do postępowania w sprawie zakupu nowego samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy

**OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:**

FABRYCZNIE NOWY SAMOCHÓD OSOBOWY, PRZEZNACZONY DO PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI W ZAKRESIE KAT. B PRAWA JAZDY

**Marka pojazdu……………………………………….**

**Typ/model oferowanego pojazdu: .......................................**

**Pojemność silnika: ..............................................cm3**

**Rok produkcji: ................................................................…**

**UWAGA:**

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

***Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH** | **Wymogi**  **graniczne** | **Odpowiedź Wykonawcy**  **- parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |  |
| 1. | Rok produkcji 2025:  - samochody fabrycznie nowe, segmentu B, hatchback  - posiadające homologację na 5 osób  - nadwozie 5 drzwiowe | TAK |  |  | |
| 2. | Pojemność homologacyjna silnika od 1197 do 1500 cm³. | TAK |  |  | |
| 3. | Silnik: spalinowy, wolnossący (bez doładowania), o zapłonie iskrowym, spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą  - rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95 | TAK |  |  | |
| 4. | Prędkość: pojazd musi osiągać prędkość co najmniej 100 km/h. | TAK |  |  | |
| 5. | Długość homologacyjna pojazdu powyżej 3800 mm i poniżej 4200 mm | TAK |  |  | |
| 6. | Moc homologacyjna silnika nie mniej niż 78 KM. | TAK |  |  | |
| 7. | Elektryczne opuszczanie i podnoszenie szyb w przednich drzwiach i tylnych drzwiach | TAK |  |  | |
| 8. | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem, z możliwością regulacji  kierownicy w dwóch płaszczyznach | TAK |  |  | |
| 9. | Manualna (mechaniczna) skrzynia biegów, minimum 5 biegów do jazdy do przodu | TAK |  |  | |
| 10. | Pojazd powinien być wyposażony w dwa komplety nowych kół z nowymi oponami do jazdy w lecie i w zimie (jeden z kompletów zamontowany w pojeździe) | TAK |  |  | |
| 11. | Poduszka powietrzna po stronie kierowcy i pasażera z wyłącznikiem poduszki pasażera. | TAK |  |  | |
| 12 | Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne. | TAK |  |  | |
| 13. | Napęd na oś przednią. | TAK |  |  | |
| 14. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna. | TAK |  |  | |
| 15. | Centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty). | TAK |  |  | |
| 16. | Dodatkowa sygnalizacja załączania kierunkowskazów, świateł mijani i hamowania (dla egzaminatora). | TAK |  |  | |
| 17. | Obrotomierz. | TAK |  |  | |
| 18. | Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem. | TAK |  |  | |
| 19. | Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej. | TAK |  |  | |
| 20. | Instalacja radiowa z zamontowanym radiem. | TAK |  |  | |
| 21. | Komplet dywaników gumowych dla kierowcy i pasażerów, nieutrudniających pracy pedałom głównym ( sprzęgła, przyspieszenia, hamulca) – po stronie kierowcy, oraz pedałom dodatkowym ( hamulca i sprzęgła) po stronie pasażera. | TAK |  |  | |
| 22. | Kolor do uzgodnienia (za wyjątkiem białego i czarnego). | TAK |  |  | |
| 22. | Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi. | TAK |  |  | |
| 24. | Fotel kierowcy z możliwością regulacji poziomej i pionowej. | TAK |  |  | |
| 25. | Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji | TAK |  |  | |
| 26. | Lusterka zewnętrzne (lewe i prawe) regulowane elektrycznie i podgrzewane. | TAK |  |  | |
| 27. | Lusterko wewnętrzne dla egzaminatora (po prawej stronie) musi być podobnej wielkości jak wewnętrzne dla kierowcy i zamocowane na stałe. | TAK |  |  | |
| 28. | Lusterka dodatkowe zewnętrzne po lewej i prawej stronie winny być zamocowane na lusterkach standardowych, mocowanie winno być trwałe. | TAK |  |  | |
| 29. | Samochód musi być przystosowany i spełniać wymagania do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii „B” prawa jazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia - dodatkowy pedał sprzęgła i hamulca po stronie instruktora (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). | TAK |  |  | |
| 30. | Samochody po przystosowaniu winny być poddane badaniom technicznym i posiadać zaświadczenie o przystosowaniu do nauki jazdy („L”) | TAK |  |  | |
| 31. | Zamontowany na dachu podświetlony plafon barwy niebieskiej z białą literką „L” na płycie magnetycznej | TAK |  |  | |
| 32. | Oświadczam/my, że zapewniamy obsługę pojazdów w autoryzowanej stacji serwisowej znajdującej się w Radomiu (podać adres). | TAK |  |  | |

**Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany pojazd jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).**

**Oferowany pojazd, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikowi oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług**