Ogłoszenie nr 510234987-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu: Budowa parkingu dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.   
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 596517-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, Krajowy numer identyfikacyjny 97590000000000, ul. Powiercie  31, 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0 63 26 15 197, e-mail zsoks@wp.pl, faks 0 63 26 15 216.   
Adres strony internetowej (url): www.powiercie.eu

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa parkingu dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu.

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu etap I, na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu zlokalizowanym w Powiercie 31, 62-600 Koło na działce nr ew. 124/16, obręb nr 0018. Działka częściowo zabudowana przez budynki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz obiekty sportowe (boisko, bieżnia). 3.3. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę parkingu etap I, na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu zlokalizowanego w Powierciu, które po zakończeniu i odbiorze końcowym, jako wynik wykonania całości robót w zakresie budownictwa samoistnie spełniać będzie funkcję gospodarczą i techniczną. Teren na którym realizowany będzie przedmiot umowy nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 3.4. W ramach przedmiotu umowy (etap I) do wykonawcy należy w szczególności wykonanie: 1) Roboty przygotowawcze, - dokonanie pomiarów przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych, - ścinanie piłą mechaniczną drzew i krzewów, oraz karczowanie pni, usuwanie, wywóz dłużyc, karpiny, gałęzi, - usunięcie warstwy ziemi (humusu) za pomocą spycharek przy grubości warstwy do 15 cm, 2) Roboty rozbiórkowe, - mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego o grubości 12 cm, - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, betonowych (trylinka) o grubości 15 cm, - rozebranie ogrodzenia betonowego, - rozebranie krawężników betonowych, - wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki, 3) Podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta w gruncie o średniej głębokości 23 cm, - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - warstwa odsączająca w korycie grubości po zagęszczeniu 10 cm, - podbudowa betonowa z dylatacją z betonu klasy C-12/15 o grubości w zagęszczeniu 15 cm, - podbudowa betonowa dylatacją z betonu klasy C-8/10 o grubości w zagęszczeniu 10 cm, - podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5 cm, 4) Nawierzchnia parkingu, - nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5 cm, - chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm, 5) Krawężniki i obramowania, - ławy z oporem pod krawężnik betonowy, - krawężnik betonowy, - obrzeża betonowe, 6) Urządzenia odwadniające, - ściek z betonowej kostki brukowej, - przykanaliki, studnie i studzienki wpustowe, 7) Roboty towarzyszące, - wykopy jamiste wykonane koparkami, - zasypanie wykopów spycharkami, - ręczne wykopy ciągłe lub jamiste, - ręczne zasypywanie wykopów liniowych, - roboty ziemne – wywóz humusu, ukopu z rowów, - ręczne plantowanie powierzchni trawników, - obsianie trawą ziemi urodzajnej, 8) Oznakowanie, - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm, - znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60 cm, - oznakowanie poziome miejsc postojowych, - oznakowanie poziome parkingu, 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach, o których mowa w pkt 3.6. SIWZ. 3.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załącznikach( dokumentacja techniczna) do SIWZ. Uwaga: Zakres robót budowlanych obejmuje wyłącznie wykonanie I etapu wynikającego z dokumentacji projektowej. 3.7. Zamawiający załączył w celach informacyjnych/pomocniczych tabelę elementów rozliczeniowych. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu i ilości wykonania robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca ma obowiązek załączenia wypełnionej tabeli elementów rozliczeniowych do oferty.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45214200-2, 45100000-8, 45310000-3, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 17/11/2020  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 272357.72  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  5  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: M.K.Stella Konrad Marek  Email wykonawcy: mkstella@op.pl  Adres pocztowy: ul. Południowa 37  Kod pocztowy: 62-600  Miejscowość: Koło  Kraj/woj.: wielkopolskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 240691.79  Oferta z najniższą ceną/kosztem 240691.79  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399998.53  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.