**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Zadanie pn.:** ***„ Budowa ogrodzenia szkoły”.***

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego i budowie nowego ogrodzenia terenu szkoły, od strony drogi gminnej zlokalizowanego w Powiercie 31, 62-600 Koło na działce nr ew. 224/16, obręb nr 0018.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
   1. demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł stalowych na słupkach stalowych zabetonowanych w cokole fundamentowym – 456 m2,
   2. rozebranie cokołów betonowych – 47.88 m3
   3. wykopanie rowów dla fundamentów o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0,4 m, na długości 380 m,
   4. wykonanie cokołów betonowych o wym. 0,2 x 01 m z fundamentami 0,2 x 1,0 m z betonu B20 na długości 380 m,
   5. przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - 1.704 t
   6. izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych - 95 m2
   7. cokół murowany z pustaków murkowych łapanych LUMINO – 127.702 m2
   8. osadzenie (nakryw na cokole) daszków łupanych lumino – 380 m
   9. osadzenie przęseł z profili stalowych wys. 120 cm i dług. 300 cm (rama z profilu zamkniętego 27x42 grub. 2mm, profile pionowe zamknięte 20x20x2 w odległości

12-12,5 cm) na słupkach 80x80x3 mm wys. 200 cm, zabetonowanych w cokole-przęsła

i słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – 380 m

* 1. plantowanie terenu wzdłuż odrodzenia po obu stronach wraz z ewentualnym uzupełnieniem gruntu – 380 m
  2. wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą na składowisku poz. 2 – 47.88 m3
  3. wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km – dopłata za 15 km

krotność = 15 poz. 11 – 47.88 m3