**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 **1. Nazwa zamówienia: Remont Sali gimnastycznej**

 **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Zadanie polega na:**
1). Zabezpieczenie posadzek i rur co folią.
2).Demontaż oraz ponowny montaż drabinek gimnastycznych.
3).Demontaż grzejników stalowych dwupłytowych oraz ponowny ich montaż po wykonaniu szpachlowania i malowania ścian.
4).Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
5). Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - wnęki podokienne
6). Demontaż osłon na otworach po lampach oświetleniowych z prętów stalowych
7). Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
8) Zamurowanie otworów w ścianach 28x35cm grub.12cm m2
9) Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowaniach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
10). Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowaniach wnęk o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach
11).Obudowa rur wod-kan płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 12) Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów 13). Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 14). Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
15). Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sciany i sufity 16). Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach 17). Malowanie farbą akrylową dwukrotne podłoży gipsowych z gruntowaniem
ścian i sufitów) w kolorach uzgodnionych z Inwestorem
18). Trzykrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian
19). Mechaniczne szlifowanie starych posadzek o powierzchni ponad 8 m2 20). Wymiana cokołów z drewna liściastego 21). Czterokrotne lakierowanie posadzki wraz z listwami lakierem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K (w ilości co najmniej 200 g/m2) - (doprowadzenie posadzki do granicy trudnozapalności)
22). kalkul. indyw. Malowanie linii boisk kpl.
23). Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych 24). Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce 25). Gruntowanie - wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych preparatami "CERESIT CN 94"
26). Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pod wykładzinę PCV
27). Posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża układanych w jodełkę wraz
z cokolikami (rodzaj uzgodnić z Inwestorem)
28). Montaż listew progowych na połączeniu płytek gresowych, parkietu i wykładziny PCV
29). Montaż materacy ściennych grub. 5cm ( w tym 2szt materacy ściennych z bramką)
30). Ławki dębowe stałe o dług.180 cm.

**3. Termin wykonania zadania**

 10.10.2022 r.

**4. Okres gwarancji**

 **36 mc**

**5. Warunki płatności**

 Płatność przelewem w terminie do 21 dni po wykonaniu i odbiorze

**6. Inne istotne warunki zamówienia**

Ponieważ roboty będą odbywać się w trakcie trwania nauki szkolnej, należy wygrodzić

           i zabezpieczyć obiekt remontowany. Roboty remontowe muszą być prowadzone            zgodnie  z przepisami prawa budowlanego, BHP i P-poż

**7. Sposób przygotowania oferty:**

* Ofertę należy sporządzić w języku polskim
* Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**8. Termin złożenia oferty:**

 **Do 05.09.2022 r. do godziny 10:00**

**9. Sposób/forma złożenia oferty**

 - pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia      Rolniczego w Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło

 - w wersji elektronicznej na e-mail: zsoks@wp.pl

**10. Kryterium oceny ofert:**

100% - cena

…………………………………………..

data i podpis pracownika merytorycznego …………………………………………...

 data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej