**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**1. Nazwa zamówienia: Remont Sali gimnastycznej**

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Zadanie polega na:**  
1). Zabezpieczenie posadzek i rur co folią.   
2).Demontaż oraz ponowny montaż drabinek gimnastycznych.  
3).Demontaż grzejników stalowych dwupłytowych oraz ponowny ich montaż po wykonaniu szpachlowania i malowania ścian.  
4).Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko   
5). Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - wnęki podokienne  
6). Demontaż osłon na otworach po lampach oświetleniowych z prętów stalowych  
7). Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.   
8) Zamurowanie otworów w ścianach 28x35cm grub.12cm m2  
9) Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowaniach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach  
10). Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowaniach wnęk o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach  
11).Obudowa rur wod-kan płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 12) Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów 13). Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 14). Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie  
15). Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sciany i sufity 16). Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach 17). Malowanie farbą akrylową dwukrotne podłoży gipsowych z gruntowaniem  
ścian i sufitów) w kolorach uzgodnionych z Inwestorem  
18). Trzykrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian   
19). Mechaniczne szlifowanie starych posadzek o powierzchni ponad 8 m2 20). Wymiana cokołów z drewna liściastego 21). Czterokrotne lakierowanie posadzki wraz z listwami lakierem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K (w ilości co najmniej 200 g/m2) - (doprowadzenie posadzki do granicy trudnozapalności)  
22). kalkul. indyw. Malowanie linii boisk kpl.  
23). Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych 24). Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce 25). Gruntowanie - wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych preparatami "CERESIT CN 94"  
26). Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pod wykładzinę PCV  
27). Posadzki z paneli winylowych klejonych do podłoża układanych w jodełkę wraz  
z cokolikami (rodzaj uzgodnić z Inwestorem)  
28). Montaż listew progowych na połączeniu płytek gresowych, parkietu i wykładziny PCV  
29). Montaż materacy ściennych grub. 5cm ( w tym 2szt materacy ściennych z bramką)  
30). Ławki dębowe stałe o dług.180 cm.

**3. Termin wykonania zadania**

10.10.2022 r.

**4. Okres gwarancji**

**36 mc**

**5. Warunki płatności**

Płatność przelewem w terminie do 21 dni po wykonaniu i odbiorze

**6. Inne istotne warunki zamówienia**

Ponieważ roboty będą odbywać się w trakcie trwania nauki szkolnej, należy wygrodzić

           i zabezpieczyć obiekt remontowany. Roboty remontowe muszą być prowadzone            zgodnie  z przepisami prawa budowlanego, BHP i P-poż

**7. Sposób przygotowania oferty:**

* Ofertę należy sporządzić w języku polskim
* Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**8. Termin złożenia oferty:**

**Do 05.09.2022 r. do godziny 10:00**

**9. Sposób/forma złożenia oferty**

- pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia      Rolniczego w Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło

- w wersji elektronicznej na e-mail: [zsoks@wp.pl](mailto:zsoks@wp.pl)

**10. Kryterium oceny ofert:**

100% - cena

…………………………………………..

data i podpis pracownika merytorycznego …………………………………………...

data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej