**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień  publicznych poniżej kwoty 130 000 zł ,nr 10/2020 z dnia 31.12.2020 r. Zamówienie publiczne poniżej kwot określonych w art.2 ust.1 pkt.1 Pzp.

**1. Nazwa zamówienia:** **Budowa placu rekreacji i wypoczynku dla wychowanków            internatu**

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na budowie placu rekreacji i wypoczynku dla wychowanków internatu ZSCKR w Powierciu.

Prace obejmują:

1) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej np. typu Akropol w kolorze kasztan grubości 6 cm i szerokości i szerokości ok. 14 cm (w minimum 33 wymiarach) Powierzchnia 200 m2 .

Kostkę należy ułożyć na podbudowie betonowej z betonu klasy C-12/15 o grubości podbudowy 10 cm lub podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm.

2) obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 cm w kolorze brązowym na ławie betonowej C-12/15 w ilości 94 mb,

3) nawierzchnia mineralna granitowa typu np. HanseGrand Lu równoważna wykonana na     warstwie złożonej z 5 cm piasku, 12 cm kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 3 cm     kruszywa frakcji 0-8 mm, ograniczona obrzeżem elastycznym Eko Bord o wysokości min. 5 cm.

Powierzchnia 30 m2

4) przygotowanie zasilania z rur PE-25 pode montaż linii kroplującej do podlewania roślin     o     długości 60 mb.

5) przygotowanie podłoża poprzez wymianę gruntu w miejscu nasadzeń roślin warstwa ok.      30 cm.

6) dostawa i posadzenie roślin wieloletnich wg projektu.

7) dostawa i montaż małej architektury:

**- 2 x kosz na śmieci** kwadratowy o pojemności 35 l, mocowany do podłoża,    wyposażony w           cynkowy wkład,

**- 1 x zestaw mebli ogrodowych** składający się z ławki bez oparcia i ławki z oparciem.

    Deski zestawu wykonane z wysokiej jakości drewna skandynawskiego.

Ławki zaimpregnowane na wybrany kolor. Stelaż ocynkowany, wykonany z grubych kształtowników malowanych proszkowo na kolor czarny lub inny.

Wymiary zestawu:

- długość całkowita: 180 cm

- szerokość: 150 cm

- wysokość oparcia: 40 cm

- szerokość siedziska: 40 cm

- szerokość stołu: 60 cm

- wymiary desek przy ławkach: 45 x 70 mm

- wymiary desek stołu 45 x 95 mm

**2 x leżak parkowy**

Wykonany z grubego kształtownika oraz wysokiej klasy drewna skandynawskiego. Stelaż ze stali, ocynkowany, malowany proszkowo na czarno lub inny kolr. Deski mocowane za pomocą śrub zamkowych M8.

Wymiary:

- długość całkowita: 173 cm

- wysokość: 97,5 cm

- szerokość: 90 cm

**1 x stół piknikowy miejski**

Konstrukcja metalowa wykonana z jednolitego kształtownika 70 x 70 mm,. ocynkowana, malowana proszkowo. Deski na blat i siedzisko zabezpieczone impregnatem, malowane zanurzeniowo. Stół zabezpieczony prze warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem.

Wymiary:

- długość blatu: 175 cm

- wysokość blatu: 75 cm

- szerokość blatu: 80 cm

- szerokość blatu: 30 cm

- wysokość siedziska: 45 cm

**2 x stolik kwadratowy 100 x 100 cm przenośny**

Konstrukcja metalowa wykonana z jednolitego kształtownika, ocynkowana, malowana proszkowo. Deski na blat zabezpieczone impregnatem malowane zanurzeniowo. Stół zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem.

**8 x stołek/taboret około 40 x 40 cm**

Konstrukcja metalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Deski na blat zabezpieczone impregnatem malowane zanurzeniowo. Taboret zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem.

8) wykonanie rabaty ziołowej w 4 donicach drewnianych, impregnowanych o wysokości ok 20 cm.

Powierzchnia 4 m2 .

9) wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich (cis, róże okrywowe, laurowiśnia Otto Lucken,       kocimiętka).

      Powierzchnia 110 m2.

Prace obejmują przygotowanie podłoża poprzez wymianę gruntu na ziemię urodzajną, zakup   
i posadzenie roślin, ściółkowanie warstwą 5 cm korą lub zrębką drzewną.

**3. Termin wykonania zadania**

Do 10.11.2023 r.

**4. Okres gwarancji**

**24 mc**

**5. Warunki płatności**

Płatność nastąpi w terminie do 21 dni po protokólarnym, bezawaryjnym dokonaniu odbioru           robót opisanych w pkt 2 zapytania ofertowego

**6. Inne istotne warunki zamówienia**

W związku z kontynuowaniem prac budowlanych w trakcie trwania nauki szkolnej,             należy wydzielić teren robót, oraz zachować szczególną ostrożność.

**7. Sposób przygotowania oferty:**

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

1) ofertę należy złożyć na druku, który stanowi integralną część zapytania ofertowego,

2) wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorze druku,

3) ofertę należy sporządzić w języku polskim,

4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**8. Termin złożenia oferty:**

Do 09.10.2023 r. do godziny 10:00

**9. Sposób/forma złożenia oferty**

1) pisemnie (osobiście, listownie,) na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w      Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło,

2) w wersji elektronicznej na e-mail: [zsoks@wp.pl](mailto:zsoks@wp.pl), ***w tym przypadku oferta musi być opatrzona             podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym***

**10. Kryterium oceny ofert:**

100% - cena

…………………………………………..

data i podpis pracownika merytorycznego                                                                                                  …………………………………………...

data i podpis                                                                                                        wykonawcy lub osoby upoważnionej