|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **OFERTA CENOWA** |
|
| **Modernizacja oświetlenia hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie”**  |
|
| Szacunkowe zestawienie materiałów z montażem |
| Lp. | **Nazwa** | **ilość**  | **J.M** | **cena jednostk. netto** **w zł** | **Wartość netto w zł** |
| 1 | projekt montażu i doboru opraw oraz ich zasilania | 1 | kpl. |   |  |
| 2 | demontaż istniejących opraw  | 30 | szt. |   |  |
| 3 | demontaż istniejących osłon opraw | 30 | szt. |   |  |
| 4 | demontaz istniejących konstrukcji wsporczych | 30 | szt. |   |  |
| 5 | montaż opraw LED 200 - 250W spełniających kryteria opisane w OPZ z regulacją natężenia oświetlenia | 30 | szt. |   |  |
| 6 | układanie przewodu YDY żo 3x2,5 n/konstrukcji | 100 | m |  |  |
| 7 | układanie przewodu YDY 2x1,5 n/konstrukcji | 600 | m |  |  |
| 8 | montaż puszek rozgałęźnych | 60 | szt. |   |  |
| 9 | montaż sterownika dali (905) | 1 | szt. |   |  |
| 10 | programowanie sterownika dali + szkolenie personelu | 1 | kpl. |   |  |
| 11 | programowanie scen natężenia oświetlenia (4x3) | 1 | kpl. |  |  |
| 12 | montaż panela msterującego (165) 7 stopni sterowania dali | 1 | szt. |   |  |
| 13 | montaz czujnika natężenia dali | 3 | szt. |   |  |
| 14 | malowanie pasów tynku farbami emulsyjnymi o szer. do 10cm | 20 | m |   |  |
| 15 | dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl. |   |  |
|  16 |  układanie przewodu YDY 2x1,5 p/t z wykuciem bruzdy + zamurowanie + tynkowanie  | 10 | m  |   |   |
|   | **Razem modernizacja netto** |  **- zł**  |
|   | Podatek Vat (23%) |  - zł  |
|   | **Ogółem** |  **- zł**  |