Łapy, 25.02.2022 r.

26.2.2022

**Odpowiedź na pytanie**

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa wyposażenia pracowni samochodowej”** wpłynęło poniższe zapytanie:

**Pytanie Nr 1**

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do minimum 60 dni.

Czy zamawiający zmieni zapisy SWZ?

***Odpowiedź na pytanie Nr 1***

*Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni. Wobec powyższego w Pkt. 7 SWZ zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do* ***60 dni od daty zawarcia umowy****.”*

**Pytanie Nr 2**

Dot. poz. 4

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Montażownica do kół z ramieniem pomocniczym pneumatycznym

Wymagania urządzenia:

Silnik 3-fazowy 400V

DWIE PRĘDKOŚCI OBROTOWE STOŁU MONTAŻOWEGO

Posiadająca ogranicznik pompowania

Uchwyt od zewnątrz min. 10-20

Uchwyt od wewnątrz min. 12- 24

Siia pracy zbijak min. 2500 kg

Pneumatycznie uchylne ramię

Ramię pomocnicze wyposażone w talerz, obrotowy docisk, rolka dociskowa

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

***Odpowiedź na pytanie Nr 2***

*Zaproponowane zmiany znacząco obniżają zdolności funkcjonowania urządzenia. Brak inflatora oraz niska siła pracy zbijaka nie mogą zostać zaakceptowane.*

**Pytanie Nr 3**

Dot. poz. 13

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Podnośnik nożycowy elektrohydrauliczny podprogowy do geometrii

Parametry techniczne:

Udźwig min. 5 ton

Minimalna moc silnika 3.4 kW

Wysokość podnoszenia 2100 mm do 2160 mm

Obrotnice 2 sztuki

Masa podnośnika od 2500 kg do 2600 kg

Szerokość platform 600mm do 610mm

Długość platformy min. 5000

Maksymalne wymiary podnośnika do montażu:

Długość od 5200 do 5400mm

Szerokość od 2100 mm do 2200 mm

Sygnał dźwiękowy końcowej fazy zniżania

Dodatkowy na platformie podnośnik podprogowy

Płyty rozprężne długie

Wybrania pod obrotnice

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

***Odpowiedź na pytanie Nr 3***

*Zaproponowane zmiany znacząco obniżają zdolności funkcjonowania urządzenia. Udźwig podnośnika mniejszy o 500 kg oraz krótsze platformy nie mogą zostać zaakceptowane.*

**Pytanie Nr 4**

Dot. poz. 7

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ściągacz spręzyn hydrauliczny

Wymagania urządzenia:

max nacisk: od 1 do 1,5 tony

zakres roboczy min. 360 mm

Wysokoéé całkowita 1100 mm do 1200 mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

***Odpowiedź na pytanie Nr 4***

*Zaproponowane zmiany znacząco obniżają zdolności funkcjonowania urządzenia. Zakres roboczy niższy o 150 mm nie może zostać zaakceptowany.*

**Pytanie Nr 5**

Dot. poz. 11

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Myjka ciśnieniowa

Zasilanie 3/400/50

Moc przyłącza od 6,5 do 8 kW

Wydajność: tłoczenia I/h 460-900

Ciénienie maksymalnie od 200 do 220 bar

Wąż wysokociśnieniowy 10 m

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

***Odpowiedź na pytanie Nr 5***

*Zaproponowane zmiany znacząco obniżają zdolności funkcjonowania urządzenia. Moc przyłącza niższa o 0,5 kW nie może zostać zaakceptowana.*

**Pytanie Nr 6**

Dot. poz. 12

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wulkanizator

Zasilanie 230 [V]

Górna grzałka: Tak

Dolna grzałka: Tak

Moc grzania 2 x od 480 do 510 [W]

Rodzaj docisku Śrubowy

Zakres regulacji temperatury min.: 140 - 150 C

termostat gwarantuje stałą temperaturę pracy

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

***Odpowiedź na pytanie Nr 6***

*Zaproponowane zmiany znacząco obniżają zdolności funkcjonowania urządzenia. Mniejszy zakres regulacji temperatury nie może zostać zaakceptowany.*