Łapy, 05.10.2022 r.

26.8.2022

**Odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ**

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa stanowisk dydaktycznych do pracowni mechanicznej”** wpłynęły poniższe zapytania:

**Pytanie 1** dotyczy pozycji 1.

Zamawiający podał szerokość pomieszczenia wynoszącą 9m, poszczególne stanowiska mają mieć szerokość 1,8m i ma być ich 8 szt. Osiem stanowisk daje całkowitą szerokość zabudowy wynoszącą 14,4M. W jakim układzie Zamawiający przewiduje ułożenie stanowisk tak aby się zmieściły w pomieszczeniu? Prosimy Zamawiającego o udostępnienie szkicu sytuacyjnego, który będzie w sposób jednoznaczny określał plan ułożenia stanowisk oraz miejsca ich przylegania do ścian, co ma istotny wpływ na końcową wycenę zabudowy.

***Odp.:*** Zamawiający zamieścił w dniu 06.10.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania szkic sytuacyjny pomieszczenia (plik o nazwie : „PRACOWNIA MECHANICZNA SZKIC 06.10.2022 r.”)

**Pytanie 2**, dotyczy pozycji 1

Czy stoły spawalnicze mają posiadać możliwość przyłączenia ramion of instalacji filtrowentylacyjnej ?

**Odp. :** NIE

**Pytanie 3**, dotyczy pozycji 2 Filtrowentylacja

Prosimy Zamawiającego o dokładniejszej opisanie instalacji filtrowentylacyjnej, w szczególności o informację:

- Czy w budynku istnieje instalacja wentylacyjna do której wykonawca będzie mógł się przyłączyć?

**Odp. :** NIE

- jakie ma być umiejscowienie wentylatora (dach lub ściana boczna)?

**Odp.:** Na zewnątrz, stojący.

- czy ramię odciągowe my być umieszczone nad stołem, czy podłączone bezpośrednio do stołu?

**Odp.**: Umieszczone nad stołem

- Jak daleko od potencjalnego miejsca montażu wentylatora znajduje się instalacja elektryczna trójfazowa ?

**Odp.**: Instalacja elektryczna trójfazowa jest doprowadzona do pracowni.

- czy wentylator ma posiadać tłumik redukujący hałas?

**Odp.**: Tak

- jaka jest wysokość pomieszczenia w której będzie umieszczona instalacja (jeśli to możliwe prosimy o udostępnienie rysunku z przekrojem pomieszczenia).

**Odp.:** Opisane zostało w szkicu sytuacyjnym pomieszczenia

- czy istnieje możliwość kotwienia instalacji wentylacyjnej do ściany i z czego są one wykonane?

**Odp.:** Tak istnieje taka możliwość. Ściany są murowane.

 - jaka ma być długość ramion filtrowentylacyjnych?

**Odp.:** W przedziale 3-5 m

Podobnie jak w pytaniu pierwszym do rzetelnej wyceny instalacji filtrowentylacyjnej bardzo pomocny były rysunek, rzut z zaznaczonymi stanowiskami i ich układem w pomieszczeniu, dodatkowo rysunek przekroju pomieszczenia też będzie bardzo użyteczny.

**Odp.**: Wszystkie wymiary pomieszczeń znajdują się na szkicu sytuacyjnym pomieszczenia.

Ponadto Zamawiający informuje, że zamieścił w dniu 05.10.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.