Podłoga, sala 9 - Przedszkole w Pobiedziskach

**PRZEDMIAR ROBÓT, załącznik nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | Podstawa kalkulacji/ opis pozycji | Ilość podłoża | Jedn.miary |
| 1 | Zerwanie starej podłogi (parkiet 22mm), usunięcie nadmiaru sybiru którym przyklejony jest stary parkiet, wywóz gruzu i śmieci | Ok. 31 | m² |
| 2 | Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej wykładziny na podłożu po usunięciu parkietu – wyrównanie poziomu tj. wylanie masy grubości około 20mm, zagruntowanie, ułożenie  siatki, szpachlowanie + dodatkowe ewentualne prace, które wynikną w trakcie realizacji zlecenia. | Ok. 31 | m² |
| 3 | Ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych z oczyszczeniem podłoża, rozłożeniem, przycięciem oraz smarowaniem klejem podłoża i wykładzin. Zrobienie zakładki z wykładziny na każdej ścianie po całej długości (wysokość zakładki - ok. 10 cm) | Ok. 31 | m2 |
| 4 | Konserwacja wykładziny po położeniu | Ok. 31 | m2 |

**Uwaga: obmiar nie zawiera cokolika.**