Podłoga, sala 8 - Przedszkole w Pobiedziskach

**PRZEDMIAR ROBÓT, załącznik nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | Podstawa kalkulacji/ opis pozycji | Ilość podłoża | Jedn.miary |
| 1 | Zerwanie starej podłogi, wywóz gruzu i śmieci | Ok. 32 | m² |
| 2 | Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej wykładziny na podłożu po usunięciu parkietu - zagruntowanie, ułożenie  siatki, szpachlowanie i wylewka + dodatkowe ewentualne prace, które wynikną w trakcie realizacji zlecenia.  Poziom wylewki wraz z wykładziną, musi być równy z podłogą w korytarzu. | Ok. 32 | m² |
| 3 | Ułożenie posadzki z wykładzin rulonowych z oczyszczeniem podłoża, rozłożeniem, przycięciem oraz smarowaniem klejem podłoża i wykładzin. Zrobienie zakładki z wykładziny na każdej ścianie po całej długości (wysokość zakładki - ok. 10 cm).  Założenie listwy łączącej wykładzinę z parkietem na dwóch długościach (około 14m bieżących) – zakup listwy po stronie wykonawcy – po uzgodnieniu z zamawiającym. | Ok. 32 | m2 |
| 4 | Konserwacja wykładziny po położeniu | Ok. 32 | m2 |