 

Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Młodojewie

62-400 Młodojewo 92

**FORMULARZ OFERTOWY**

pn.: **Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Pełna nazwa wykonawcy / wykonawców** w przypadku oferty wspólnej(konsorcjum, spółka cywilna, itp.) \***:** |  |
| 2 | **Adres wykonawcy:**(nr lokalu/domu, ulica, miejscowość, kod, poczt, województwo) |  |
| 3 | **REGON:** |  |
| 5 | **NIP:** |  |
| 6 | **Numer telefonu:** |  |
| 7 | **Adres e-mail:** |  |
| 8 | **Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:** (jeżeli wykonawca posiada)  |  |

**Uwaga!!!**

**W Tabeli 1 poniżej należy wypełnić wyłącznie część E, na którą Wykonawca składa ofertę.**

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada w swojej ofercie któregoś asortymentu, należy wpisać w formularzu „Nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie lub pozostawić ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole).

Tabela 1

| część | wyszczególnienie | uwagi | jednostka miary | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 1800 mm do 2000 mm*
* *szerokość 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | -Blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,-Półka ze stali nierdzewnej H 17-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- przy ścianie kant 40 mm- szerokość i wysokość stołów identyczne- suma długości stołów nie przekraczająca 2500 mm- w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) | 1 komplet stanowiący ciąg  |  |
| Stół przyścienny z 3 szufladami ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 400 mm do 450 mm*
* *szerokość 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 |
| 2 | Szafa magazynowa z 4 półkami, drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 750 mm do 800 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość 1800 mm*
 | - szafa ze stali nierdzewnej grubość 1mm- półki ze stali nierdzewnej H17 - stopy plastikowe regulowane- nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm- blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,- wzmocnienie pod blatami 100 mm wysokości-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- przy ścianie kant do góry 40 mm-stół przyścienny oraz szafka wisząca zamontowane równolegle nad sobą o identycznej długości- szafa magazynowa oraz stół przyścienny o identycznej szerokości (głębokości)- suma długości szafy magazynowej i stołu przyściennego nie przekraczająca 1800 mm- w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) | 1 komplet stanowiący ciąg  |  |
| Stół przyścienny z szafką, drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej - 1 szt.* *długość od 750 mm do 800 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość 850 mm*
 |
| Szafka wisząca z drzwiami ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 750 mm do 800 mm*
* *szerokość (głębokość) od 400 mm do 500 mm*
* *wysokość 600 mm*
 |
| 3 | Stół z basenem z 2 komorami ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wężem i syfonem – 1 szt.* *długość od 1500 mm do 1600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | Stół z basenem spawany ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm- głębokość komór 250 -300 mm- nogi rura profilowana 40x40x1,2mm- stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- Bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką.- prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem,- osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego,- regulowany wspornik kolumnowy,- uchwyt ścienny z możliwością skrócenia,- wężyki z końcówką 1/2’‘,- otwór w zlewie 3/4’‘,- wysięg wylewki 280 mm.- Stół przyścienny ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1mm- rant wodny z 3 stron-przy ścianie kant do góry 40 mm- półka ze stali nierdzewnej H 17- szerokość stołu z basenem i stołu przyściennego identycznesuma długości obydwu stołów nie przekraczająca 3500 mm- w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) oraz podłączenie wody i kanalizacji  | 1 komplet stanowiący ciąg  |  |
|  |
| Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 1500 mm do 1600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 |
| 4 | Niski stolik ze stali nierdzewnej* *długość od 500 mm do 600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość od 500 mm do 600 mm*
 | -blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości | 1 sztuka |  |
| 5 | Stół przyścienny z półkami * *długość od 500 mm do 600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,-Półka ze stali nierdzewnej H 17-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- przy ścianie kant 40 mm | 1 sztuka |  |
| 6 | Stół ze zlewem 2 komorowym z drzwiami otwieranymi ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wężem i syfonem – 1 szt* *długość od 1000 mm do 1200 mm*
* *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | -zlew spawany ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm- głębokość komór 250 -300 mm- nogi rura profilowana 40x40x1,2mm- stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- Bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką.- prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem,- osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego,- regulowany wspornik kolumnowy,- uchwyt ścienny z możliwością skrócenia,- wężyki z końcówką 1/2’‘,- otwór w zlewie 3/4’‘,- wysięg wylewki 280 mm.wykonawca wykona montaż baterii wraz z podłączeniem do wody | 1 komplet |  |
|  |
| 7 | Umywalka ze stali nierdzewnej wraz z baterią i syfonem | - umywalka spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1mm- umywalka niezabudowana- wykonawca wykona montaż baterii wraz z podłączeniem do wody | 1 sztuka |  |
| 8 | Kuchnia gazowa min. 5 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o szerokości komory min. 700 mm | 3 palniki x 3kW-1 palni x1,8kW- 1 palnik wok x 3,5kW-Zapalnik elektryczny, zawór termopary-Piekarnik konwekcyjny GN 1/1 elektryczny o mocy 2,9kW z 2 wentylatorami bez rewersu-termostat 100o – 275o C-drzwi z podwójnym przeszkleniem i chłodzeniem | 1 sztuka |  |
| 9 | Taboret gazowy * *długość 600 mm*
* *szerokość (głębokość) 600 mm*
* *wysokość 380 mm*
 | - model XL na gaz z butli propan/ butan-Obudowa ze stali nierdzewnej-emaliowany ruszt przystosowany do dużych garnków-zawór termopary i elektroniczny zapłon- w zestawie przewód gazowy i reduktor ciśnienia- maksymalne obciążenie do 100 kg | 1 sztuka |  |
| 10 | Zmywarko – wyparzarka z pompą i dozownikami oraz podstawą | -sterowanie elektromechaniczne-czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania/odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy-ergonomiczny uchwyt-przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1-maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm-precyzyjny jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego-cykl mycia 120 s lub 180 s-wydajność koszy na godzinę – 30 h; 24h-kontrolki temperatury pracy bojlera i komory-2 pary ramion myjąco – płuczących (góra /dół)-zużycie wody 2,5 l / cykl-moc grzałki komory – 2 kW-moc grzałki bojlera – 3 kW lub 4,5 kW-kosz 500x500 mm-w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce -uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V-opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego-urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia-wysokość komory wsadowej 370 mm | 1 sztuka |  |
| 11 | Talerz płytki - średnica 245 – 60 szt. | komplet zastawy stołowej składający się łącznie z 240 elementów | 1 komplet |  |
| Talerz głęboki - średnica 225– 60 szt. |
| Talerz deserowy– 60 szt. |
| Kubek do napojów gorących – 60 szt. |
| 12 | Łyżka – 60 szt. | komplet sztućców składający się łącznie z 240 elementów | 1 komplet |  |
| Nóż – 60 szt. |
| Widelec – 60 szt. |
| Łyżeczka – 60 szt. |
| 13 | Okap  | 400 cm z łapaczami tłuszczu ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem wyciągowym z regulatorem obrotów | 1 szt. |  |
| 14 | Garnek 4 l z pokrywą  | Stal nierdzewna | 2szt |  |
| 15 | Garnek 2 l pokrywą | Stal nierdzewna | 2 szt  |  |
| 16 | Garnek 9,5 l z pokrywą  | Stal nierdzewna  | 1 szt  |   |
| 17  | Patelnia o średnicy 400 mm | z powłokom nieprzywierającą | 2 szt |   |
| 18 | Mikser blender | -prędkość 4000-16 000 obr./ min-waga 2,35 kg-Moc 350 W-zasilanie 220-240 -z rózgą i wieszakiem-ramię miksujące o długości 400 mm i ostrzu ze stali nierdzewnej-odpowiedni do naczyń o pojemności do 60 l dla miksera i do 50 l dla ubijania-ramię ubijające o długości 250 mm, składające się z 2 rózg ze stali nierdzewnej-obudowa z mocnego poliamidu -w zestawie: ramię miksujące, ramię ubijające, wieszak mocowany do ściany | 1 szt. |  |
| 19 | Szatkownica do warzyw | -zasilanie 220-240 -moc 550 W-wydajność 200 kg /h-w zestawie 5 tarczotwór wsadowy 175x80 | 1 szt. |  |
| 20 | Zestaw misek ze stali nierdzewnej | - pojemność 8 l- pojemność 15 l | 2 zestawy |  |
| 21 | Zestaw noży kuchennych – 5 szt | - 3 noże duże- 1 nóż do warzyw-1 nóż z piłeczką | 1 zestaw |  |
| 22 | Tace ze stali nierdzewnej | Wymiary około 30 x 40 cm | 4 szt. |  |
| 23 | Zestaw desek do krojenia HACCAP | W zestawie 4 szt | 1 zestaw |  |

Razem:

Cena brutto słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Stawka VAT : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca w złożonej wstępnej wycenie zamówienia winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. W przypadku rozbieżności między ceną wyrażoną cyfrowo i słownie Zamawiający przyjmuje jako właściwą cenę wyrażoną słownie.

Jednocześnie **oświadczamy, że**:

1. nasza oferta uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania,
4. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w sposób, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
7. przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy,
8. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 7 ust.1[[1]](#footnote-1) w związku z art. 7 pkt 9[[2]](#footnote-2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**Wskazujemy, że** aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy można pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem *(proszę zaznaczyć właściwe znakiem X lub )*:

[ ]  <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx> (CEIDG)

[ ]  <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/> (KRS)

[ ]  inny właściwy rejestr…………………………………….……….….. ………………………………………

 (wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy bazy)

[ ]  brak możliwości pobrania online

**Informacja dla Wykonawcy**

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i złożony wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji osoby podpisującej, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika bezpośrednia z dokumentów rejestrowych.

Wypełniony formularz oferty można złożyć w postaci:

* papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym,
* skanu oferty papierowej pierwotnie opatrzonej podpisem własnoręcznym,
* elektronicznej (rekomendowany format PDF) opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Ofertę w postaci papierowej składa się za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca bądź osobiście w siedzibie zamawiającego.

Ofertę w postaci elektronicznej (zaszyfrowaną) składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (szczegóły rozdział VI zapytania).

Całość niniejszej oferty składamy na 7 kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………… ………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

 do reprezentowania wykonawcy

1. Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 7.9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.. [↑](#footnote-ref-2)