

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

Załącznik nr 2 - OPZ

| część | wyszczególnienie | uwagi | jednostka miary | budżet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej – 1 szt.   * *długość od 1800 mm do 2000 mm* * *szerokość 700 mm* * *wysokość 850 mm* | -Blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm,  podklejony płytą 18 mm,  -Półka ze stali nierdzewnej H 17  -Nogi rura profilowana  40x40x1,2 mm  -stopy plastikowe regulowane  - wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości  - przy ścianie kant 40 mm  - szerokość i wysokość stołów identyczne  - suma długości stołów nie przekraczająca 2500 mm  - w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) | 1 komplet stanowiący ciąg | 4150,00 |
| Stół przyścienny z 3 szufladami ze stali nierdzewnej – 1 szt.   * *długość od 400 mm do 450 mm* * *szerokość 700 mm* * *wysokość 850 mm* |
| 2 | Szafa magazynowa z 4 półkami, drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej – 1 szt.   * *długość od 750 mm do 800 mm* * *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm* * *wysokość 1800 mm* | - szafa ze stali nierdzewnej grubość 1mm  - półki ze stali nierdzewnej H17  - stopy plastikowe regulowane  - nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm  - blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm,  podklejony płytą 18 mm,  - wzmocnienie pod blatami 100 mm wysokości  -Nogi rura profilowana  40x40x1,2 mm  -stopy plastikowe regulowane  - przy ścianie kant do góry 40 mm  -stół przyścienny oraz szafka wisząca zamontowane równolegle nad sobą o identycznej długości  - szafa magazynowa oraz stół przyścienny o identycznej szerokości (głębokości)  - suma długości szafy magazynowej i stołu przyściennego nie przekraczająca 1800 mm  w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) | 1 komplet stanowiący ciąg | 6 990,00 |
| Stół przyścienny z szafką, drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej - 1 szt.   * *długość od 750 mm do 800 mm* * *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm* * *wysokość 850 mm* |
| Szafka wisząca z drzwiami ze stali nierdzewnej – 1 szt.   * *długość od 750 mm do 800 mm* * *szerokość (głębokość) od 400 mm do 500 mm* * *wysokość 600 mm* |
| 3 | Stół z basenem z 2 komorami ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wężem i syfonem – 1 szt.   * *długość od 1500 mm do 1600 mm* * *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm* * *wysokość 850 mm* | -Stół z basenem spawany ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm  - głębokość komór 250 -300 mm  - nogi rura profilowana 40x40x1,2mm  - stopy plastikowe regulowane  - wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości  - Bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką. - prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem, - osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego, - regulowany wspornik kolumnowy, - uchwyt ścienny z możliwością skrócenia, - wężyki z końcówką 1/2’‘, - otwór w zlewie 3/4’‘, - wysięg wylewki 280 mm.  - Stół przyścienny ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1mm  - rant wodny z 3 stron  -przy ścianie kant do góry 40 mm  - półka ze stali nierdzewnej H 17  - szerokość stołu z basenem i stołu przyściennego identyczne  suma długości obydwu stołów nie przekraczająca 3500 mm  - w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) oraz podłączenie wody i kanalizacji | 1 komplet stanowiący ciąg | 5900,00 |
|  |
| Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej – 1 szt.   * *długość od 1500 mm do 1600 mm* * *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm* * *wysokość 850 mm* |
| 4 | Niski stolik ze stali nierdzewnej   * *długość od 500 mm do 600 mm* * *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm* * *wysokość od 500 mm do 600 mm* | -blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm,  podklejony płytą 18 mm,  -Nogi rura profilowana  40x40x1,2 mm  -stopy plastikowe regulowane  - wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości | 1 sztuka | 700,00 |
| 5 | Stół przyścienny z półkami   * *długość od 500 mm do 600 mm* * *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm* * *wysokość 850 mm* | -blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm,  podklejony płytą 18 mm,  -Półka ze stali nierdzewnej H 17  -Nogi rura profilowana  40x40x1,2 mm  -stopy plastikowe regulowane  - wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości  - przy ścianie kant 40 mm | 1 sztuka | 900,00 |
| 6 | Stół ze zlewem 2 komorowym z drzwiami otwieranymi ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wężem i syfonem – 1 szt   * *długość od 1000 mm do 1200 mm* * *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm* * *wysokość 850 mm* | -zlew spawany ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm  - głębokość komór 250 -300 mm  - nogi rura profilowana 40x40x1,2mm  - stopy plastikowe regulowane  - wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości  - Bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką. - prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem, - osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego, - regulowany wspornik kolumnowy, - uchwyt ścienny z możliwością skrócenia, - wężyki z końcówką 1/2’‘, - otwór w zlewie 3/4’‘, - wysięg wylewki 280 mm.  wykonawca wykona montaż baterii wraz z podłączeniem do wody | 1 komplet | 4980,00 |
|  |
| 7 | Umywalka ze stali nierdzewnej wraz z baterią i syfonem | - umywalka spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1mm  - umywalka niezabudowana  - wykonawca wykona montaż baterii wraz z podłączeniem do wody | 1 sztuka | 580,00 |
| 8 | Kuchnia gazowa min. 5 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o szerokości komory min. 700 mm | -3 palniki x 3kW  -1 palni x1,8kW  - 1 palnik wok x 3,5kW  -Zapalnik elektryczny, zawór termopary  -Piekarnik konwekcyjny  GN 1/1 elektryczny o mocy 2,9kW z 2 wentylatorami bez rewersu  -termostat 100o – 275o C  -drzwi z podwójnym przeszkleniem i chłodzeniem | 1 sztuka | 6900,00 |
| 9 | Taboret gazowy   * *długość 600 mm* * *szerokość (głębokość) 600 mm* * *wysokość 380 mm* | - model XL na gaz z butli propan/ butan  -Obudowa ze stali nierdzewnej  -emaliowany ruszt przystosowany do dużych garnków  -zawór termopary i elektroniczny zapłon  - w zestawie przewód gazowy i reduktor ciśnienia  - maksymalne obciążenie do 100 kg | 1 sztuka | 1986,00 |
| 10 | Zmywarko – wyparzarka z pompą i dozownikami oraz podstawą | -sterowanie elektromechaniczne  -czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania/odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy  -ergonomiczny uchwyt  -przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1  -maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm  -precyzyjny jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego  -cykl mycia 120 s lub 180 s  -wydajność koszy na godzinę – 30 h; 24h  -kontrolki temperatury pracy bojlera i komory  -2 pary ramion myjąco – płuczących (góra /dół)  -zużycie wody 2,5 l / cykl  -moc grzałki komory – 2 kW  -moc grzałki bojlera – 3 kW lub 4,5 kW  -kosz 500x500 mm  -w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce  -uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V  -opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego  -urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia  -wysokość komory wsadowej 370 mm | 1 sztuka | 6880,00 |
| 11 | Talerz płytki - średnica 245 – 60 szt. | komplet zastawy stołowej składający się łącznie z 240 elementów | 1 komplet | 1980,00 |
| Talerz głęboki - średnica 225– 60 szt. |
| Talerz deserowy– 60 szt. |
| Kubek do napojów gorących – 60 szt. |
| 12 | Łyżka – 60 szt. | komplet sztućców składający się łącznie z 240 elementów | 1 komplet | 900,00 |
| Nóż – 60 szt. |
| Widelec – 60 szt. |
| Łyżeczka – 60 szt. |
| 13 | Okap | 400 cm z łapaczami tłuszczu ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem wyciągowym z regulatorem obrotów | 1 szt. | 7500,00 |
| 14 | Garnek 4 l z pokrywą | Stal nierdzewna | 2szt | 640,00 |
| 15 | Garnek 2 l pokrywą | Stal nierdzewna | 2 szt | 388,00 |
| 16 | Garnek 9,5 l z pokrywą | Stal nierdzewna | 1 szt | 176,00 |
| 17 | Patelnia o średnicy 400 mm | z powłokom nieprzywierającą | 2 szt | 574,00 |
| 18 | Mikser blender | -prędkość 4000-16 000 obr./ min  -waga 2,35 kg  -Moc 350 W  -zasilanie 220-240  -z rózgą i wieszakiem  -ramię miksujące o długości 400 mm i ostrzu ze stali nierdzewnej  -odpowiedni do naczyń o pojemności do 60 l dla miksera i do 50 l dla ubijania  -ramię ubijające o długości 250 mm, składające się z 2 rózg ze stali nierdzewnej  -obudowa z mocnego poliamidu  -w zestawie: ramię miksujące, ramię ubijające, wieszak mocowany do ściany | 1 szt. | 1450,00 |
| 19 | Szatkownica do warzyw | -zasilanie 220-240  -moc 550 W  -wydajność 200 kg /h  -w zestawie 5 tarcz  otwór wsadowy 175x80 | 1 szt. | 2900,00 |
| 20 | Zestaw misek ze stali nierdzewnej | - pojemność 8 l  - pojemność 15 l | 2 zestawy | 432,00 |
| 21 | Zestaw noży kuchennych – 5 szt | - 3 noże duże  - 1 nóż do warzyw  -1 nóż z piłeczką | 1 zestaw | 550,00 |
| 22 | Tace ze stali nierdzewnej | Wymiary około 40x 30 cm | 4 szt. | 240,00 |
| 23 | Zestaw desek do krojenia HACCAP | W zestawie – 4szt | 1 zestaw | 200,00 |