

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

Załącznik nr 2 - OPZ

| część | wyszczególnienie | uwagi | jednostka miary | budżet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 1800 mm do 2000 mm*
* *szerokość 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | -Blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,-Półka ze stali nierdzewnej H 17-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- przy ścianie kant 40 mm- szerokość i wysokość stołów identyczne- suma długości stołów nie przekraczająca 2500 mm- w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) | 1 komplet stanowiący ciąg  | 4150,00 |
| Stół przyścienny z 3 szufladami ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 400 mm do 450 mm*
* *szerokość 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 |
| 2 | Szafa magazynowa z 4 półkami, drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 750 mm do 800 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość 1800 mm*
 | - szafa ze stali nierdzewnej grubość 1mm- półki ze stali nierdzewnej H17 - stopy plastikowe regulowane- nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm- blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,- wzmocnienie pod blatami 100 mm wysokości-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- przy ścianie kant do góry 40 mm-stół przyścienny oraz szafka wisząca zamontowane równolegle nad sobą o identycznej długości- szafa magazynowa oraz stół przyścienny o identycznej szerokości (głębokości)- suma długości szafy magazynowej i stołu przyściennego nie przekraczająca 1800 mmw ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) | 1 komplet stanowiący ciąg  | 6 990,00 |
| Stół przyścienny z szafką, drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej - 1 szt.* *długość od 750 mm do 800 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość 850 mm*
 |
| Szafka wisząca z drzwiami ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 750 mm do 800 mm*
* *szerokość (głębokość) od 400 mm do 500 mm*
* *wysokość 600 mm*
 |
| 3 | Stół z basenem z 2 komorami ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wężem i syfonem – 1 szt.* *długość od 1500 mm do 1600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | -Stół z basenem spawany ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm- głębokość komór 250 -300 mm- nogi rura profilowana 40x40x1,2mm- stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- Bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką.- prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem,- osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego,- regulowany wspornik kolumnowy,- uchwyt ścienny z możliwością skrócenia,- wężyki z końcówką 1/2’‘,- otwór w zlewie 3/4’‘,- wysięg wylewki 280 mm.- Stół przyścienny ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1mm- rant wodny z 3 stron-przy ścianie kant do góry 40 mm- półka ze stali nierdzewnej H 17- szerokość stołu z basenem i stołu przyściennego identycznesuma długości obydwu stołów nie przekraczająca 3500 mm- w ramach zamówienia wykonawca wykona montaż asortymentu (scalenie) oraz podłączenie wody i kanalizacji  | 1 komplet stanowiący ciąg  | 5900,00 |
|  |
| Stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej – 1 szt.* *długość od 1500 mm do 1600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 |
| 4 | Niski stolik ze stali nierdzewnej* *długość od 500 mm do 600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość od 500 mm do 600 mm*
 | -blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości | 1 sztuka | 700,00 |
| 5 | Stół przyścienny z półkami * *długość od 500 mm do 600 mm*
* *szerokość (głębokość) od 500 mm do 600 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | -blat zestali nierdzewnej AISI 304 grubości 1 mm, podklejony płytą 18 mm,-Półka ze stali nierdzewnej H 17-Nogi rura profilowana 40x40x1,2 mm-stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- przy ścianie kant 40 mm | 1 sztuka | 900,00 |
| 6 | Stół ze zlewem 2 komorowym z drzwiami otwieranymi ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wężem i syfonem – 1 szt* *długość od 1000 mm do 1200 mm*
* *szerokość (głębokość) od 600 mm do 700 mm*
* *wysokość 850 mm*
 | -zlew spawany ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm- głębokość komór 250 -300 mm- nogi rura profilowana 40x40x1,2mm- stopy plastikowe regulowane- wzmocnienia pod blatem 100 mm wysokości- Bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką.- prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem,- osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego,- regulowany wspornik kolumnowy,- uchwyt ścienny z możliwością skrócenia,- wężyki z końcówką 1/2’‘,- otwór w zlewie 3/4’‘,- wysięg wylewki 280 mm.wykonawca wykona montaż baterii wraz z podłączeniem do wody | 1 komplet | 4980,00 |
|  |
| 7 | Umywalka ze stali nierdzewnej wraz z baterią i syfonem | - umywalka spawana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1mm- umywalka niezabudowana- wykonawca wykona montaż baterii wraz z podłączeniem do wody | 1 sztuka | 580,00 |
| 8 | Kuchnia gazowa min. 5 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o szerokości komory min. 700 mm | -3 palniki x 3kW-1 palni x1,8kW- 1 palnik wok x 3,5kW-Zapalnik elektryczny, zawór termopary-Piekarnik konwekcyjny GN 1/1 elektryczny o mocy 2,9kW z 2 wentylatorami bez rewersu-termostat 100o – 275o C-drzwi z podwójnym przeszkleniem i chłodzeniem | 1 sztuka | 6900,00 |
| 9 | Taboret gazowy * *długość 600 mm*
* *szerokość (głębokość) 600 mm*
* *wysokość 380 mm*
 | - model XL na gaz z butli propan/ butan-Obudowa ze stali nierdzewnej-emaliowany ruszt przystosowany do dużych garnków-zawór termopary i elektroniczny zapłon- w zestawie przewód gazowy i reduktor ciśnienia- maksymalne obciążenie do 100 kg | 1 sztuka | 1986,00 |
| 10 | Zmywarko – wyparzarka z pompą i dozownikami oraz podstawą | -sterowanie elektromechaniczne-czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania/odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy-ergonomiczny uchwyt-przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1-maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm-precyzyjny jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego-cykl mycia 120 s lub 180 s-wydajność koszy na godzinę – 30 h; 24h-kontrolki temperatury pracy bojlera i komory-2 pary ramion myjąco – płuczących (góra /dół)-zużycie wody 2,5 l / cykl-moc grzałki komory – 2 kW-moc grzałki bojlera – 3 kW lub 4,5 kW-kosz 500x500 mm-w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce -uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V-opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego-urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia-wysokość komory wsadowej 370 mm | 1 sztuka | 6880,00 |
| 11 | Talerz płytki - średnica 245 – 60 szt. | komplet zastawy stołowej składający się łącznie z 240 elementów | 1 komplet | 1980,00 |
| Talerz głęboki - średnica 225– 60 szt. |
| Talerz deserowy– 60 szt. |
| Kubek do napojów gorących – 60 szt. |
| 12 | Łyżka – 60 szt. | komplet sztućców składający się łącznie z 240 elementów | 1 komplet | 900,00 |
| Nóż – 60 szt. |
| Widelec – 60 szt. |
| Łyżeczka – 60 szt. |
| 13 | Okap  | 400 cm z łapaczami tłuszczu ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem wyciągowym z regulatorem obrotów | 1 szt. | 7500,00 |
| 14 | Garnek 4 l z pokrywą  | Stal nierdzewna | 2szt | 640,00 |
| 15 | Garnek 2 l pokrywą | Stal nierdzewna | 2 szt  | 388,00 |
| 16 | Garnek 9,5 l z pokrywą  | Stal nierdzewna  | 1 szt  | 176,00  |
| 17  | Patelnia o średnicy 400 mm | z powłokom nieprzywierającą | 2 szt | 574,00  |
| 18 | Mikser blender | -prędkość 4000-16 000 obr./ min-waga 2,35 kg-Moc 350 W-zasilanie 220-240 -z rózgą i wieszakiem-ramię miksujące o długości 400 mm i ostrzu ze stali nierdzewnej-odpowiedni do naczyń o pojemności do 60 l dla miksera i do 50 l dla ubijania-ramię ubijające o długości 250 mm, składające się z 2 rózg ze stali nierdzewnej-obudowa z mocnego poliamidu -w zestawie: ramię miksujące, ramię ubijające, wieszak mocowany do ściany | 1 szt. | 1450,00 |
| 19 | Szatkownica do warzyw | -zasilanie 220-240 -moc 550 W-wydajność 200 kg /h-w zestawie 5 tarczotwór wsadowy 175x80 | 1 szt. | 2900,00 |
| 20 | Zestaw misek ze stali nierdzewnej | - pojemność 8 l- pojemność 15 l | 2 zestawy | 432,00 |
| 21 | Zestaw noży kuchennych – 5 szt | - 3 noże duże- 1 nóż do warzyw-1 nóż z piłeczką | 1 zestaw | 550,00 |
| 22 | Tace ze stali nierdzewnej | Wymiary około 40x 30 cm | 4 szt. | 240,00 |
| 23 | Zestaw desek do krojenia HACCAP |  W zestawie – 4szt | 1 zestaw | 200,00 |