Załącznik Nr 3 do SWZ

* + - 2. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
      3. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału – tj. miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Do wykonania zamówienia będą użyte pojazdy dostawcy przystosowane do transportu i rozładunku opału.

2. Wielkość dostawy: 100 ton. Podane ilości opału są wielkościami maksymalnymi.

* + - 1. 3. Sposób wykonania: sukcesywnie partiami (min. po około 20 ton). Podane ilości opału określone zostały w sposób szacunkowy i wynikają ze sprawozdań za lata ubiegłe. Ilości te w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu o 10-20%. Rozpoczęcie dostaw będzie realizowane od daty podpisania umowy do dnia 13.01.2023 r. Dostawy miału węglowego wykonywane będą oplandekowanymi samochodami tak aby w sytuacji wystąpienia opadów podczas załadunku i transportu zabezpieczyć opał przed zamoczeniem. Dostawy powinny być realizowane przez dostawcę najpóźniej w ciągu 4 dni od zgłoszenia telefonicznego tak, aby nie występowały zakłócenia/przerwy w ogrzewaniu obiektów szkoły.
      2. 4. Przy dostawie pierwszej partii miału węglowego wymagane jest przedłożenie atestu na oferowany produkt.
      3. **Wymagania jakościowe opału:**
      4. **Parametry techniczne miału węglowego w stanie suchym (wg PN-82/G 97001-3):**
      5. **- miał węglowy przeznaczony do kotłów UK/GSM 450 kW oraz 250 kW**
      6. - grupa – miałowe
      7. - nazwa – miał II
      8. - symbol - M II
      9. - klasa – 22/9 wg PN 82/G-97001
      10. - wartość opałowa (kaloryczność) - min. 22,0 MJ/kg
      11. - wilgotność w przedziale – 10,5 ÷ 20%
      12. - zawartość popiołu AR - nie więcej niż 9%
      13. - zawartość siarki STR - mniej niż 0,6%
      14. - granulacja uzupełnienie – 0-31 mm