**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zestawienie parametrów technicznych**

w postępowaniu: **Zakup i dostawa autobusu na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu**

Znak sprawy: ZSCKR-34-340-01-23

**Zakup i dostawa autobusu 24 osobowego (22+1+1) - zestawienie parametrów technicznych:**

* Ilość miejsc siedzących: 22+1+1
* Rok produkcji: fabrycznie nowy autobus, niezarejestrowany, 2022/2023 rok
* Kolor: srebrny metalik, szary metalik, dopuszczalny w kolorze białym (kolory z palety kolorów producenta)
* Silnik: diesel
* Pojemność silnika: minimum 1950 cm3
* Moc silnika: minimum 180 koni mechanicznych
* Norma emisji spalin: EURO VI
* TROJE DRZWI: z lewej strony z przodu – drzwi wejściowe kierowcy, z prawej strony z przodu – drzwi wejściowe dla pasażerów otwierane elektrycznie, z tyłu – tylne drzwi dwuskrzydłowe symetrycznie 50/50 z dostępem do tylnego bagażnika (pogłębionego z przygotowaniem pod hak)
* Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna
* Układ hamulcowy z systemem bezpieczeństwa ABS
* Asystent hamowania
* Układ stabilizacji toru jazdy ESP
* Układ ASR system kontroli trakcji
* Opony letnie na kołach i dodatkowo komplet kół do jazdy zimowej
* Tylne koła bliźniacze (podwójne)
* Chlapacze z przodu i z tyłu
* Nadkola przednie
* Komputer pokładowy
* Klimatyzacja indywidualna oddzielnie dla kierowcy i przedziału pasażerskiego,
* Ogrzewanie konwektorowe
* Kamera cofania
* Lusterka elektryczne, regulowane, składane i ogrzewane, dopuszcza się elektrycznie regulowane i składane manualnie
* Szyby podwójne, z izolacją termiczną, panoramiczne, przyciemnione
* Firanki przy oknach
* Ogrzewana przednia szyba
* Wycieraczki przedniej szyby
* Światła przeciwmgielne
* Tachograf
* CB radio
* Mikrofon przewodowy
* Nawigacja z wyświetlaczem (z wgraną aktualną mapą drogową PL - dedykowaną dla autobusów)
* Radio CD/MP3 SYNC + Bluetooth®
* TV 1 SZT. 19”
* Oświetlenie Led standard
* Centralny zamek zdalnie sterowany z alarmem obwodowym i 2 pilotami
* Automatyczna blokada zamków po ruszeniu pojazdu
* Gniazdo 230 V w tylnej części pojazdu
* Gniazda USB przy każdym rzędzie foteli
* Ściana za kierowcą
* Fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia wraz z podłokietnikiem
* Fotel kierowcy podgrzewany
* Fotele turystyczne z regulowanymi oparciami, przystosowanymi zagłówkami, podłokietnikami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
* Półki na bagaż podręczny po obu stronach pojazdu z indywidualnym oświetleniem oraz nawiewem
* Oznakowanie pojazdu zawierające napis: ZSCKR Jabłoń – naklejane po obu stronach pojazdu, odporne na warunki atmosferyczne – 2 szt.
* Apteczka pierwszej pomocy
* Trójkąt ostrzegawczy
* Gaśnica x 2 szt.
* Podnośnik

**Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną pojazdu - niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia, w szczególności:**

* Kartę pojazdu,
* Aktualne badania techniczne,
* Świadectwo homologacji podwozia pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobus,
* Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.),
* Instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na pojeździe w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami, atestami, certyfikatami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji,
* Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych,
* Książkę serwisową w języku polskim,
* Książkę gwarancyjną ze szczegółowymi warunkami gwarancji w języku polskim.

**Wykonawca udzieli gwarancji:**

- gwarancja mechaniczna (bez limitu kilometrów) na min. 24 miesiące,

- gwarancja na powłokę lakierniczą na min. 24 miesiące

- gwarancja na perforację nadwozia na min. 10 lat

- gwarancja na zabudowę min. 24 miesiące.

**Okres gwarancji mechanicznej oraz na zabudowę, stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt. XIII. SWZ.**