**Załącznik nr 5**

**Część 5 – meble szkolne -** wymiary zgodne z wytycznymi wymiarów funkcjonalnych krzeseł i stołów wg normy PN-EN1729-1

**Krzesła szkolne – 30 szt.**

* Numer krzesła – 6;
* Kolor płyt – buk,;
* Kolor stelaży czarny - RAL 9005;
* Konstrukcja krzesła: rura kwadratowa 20x20;
* gwarancja: min. 24 miesiące.

(Krzesło szkolne wykonane z rury 20x20, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem).

**Krzesło powinno posiadać Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.**

**Stoliki jednoosobowe – 30 szt.**

* Numer stolika – 6;
* Ławka szkolna wykonana z profili zamkniętych 25x25 mm, malowana proszkowo;
* Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm;
* Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem;
* Kolor płyt – buk,;
* Kolor stelaży czarny - RAL 9005;
* Blat w kolorze buk o wymiarze 700x500;
* Gwarancja: min. 24 miesiące.

**Stoły powinno posiadać Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.**

**Biurko nauczycielskie – 2 szt.**

* Biurko jednoszafkowe 1200x600x760 wykonane z płyty laminowanej 18mm;
* Kolor – buk;
* Szafka i szuflada zamykane na klucz;
* Metalowy uchwyt;
* Obrzeże PCV 2mm;
* gwarancja: min. 24 miesiące.

Biurko **powinno posiadać Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych.**

**Krzesło nauczycielskie obrotowe – 2 szt.**

* obrotowy fotel biurowy wykończony wysokiej jakości skórą PU;
* regulacja wysokości;
* miękkie siedzisko piankowe wyłożone ekoskórą;
* gwarancja: min. 24 miesiące
* wymiary:
- głębokość siedziska: 45 cm
- szerokość siedziska: 45 cm
- wysokość oparcia: 62 cm
- szerokość oparcia: 45 cm

**Szafa dla zestawów preparacyjnych – 2 szt.**

* Segment z grupy mebli skrzyniowych. Konstrukcja z płyty meblowej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Moduły dostępne indywidualnie umożliwiają wybór dowolnego zestawienia idealnego do wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych;
* Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 800 x 400 x 1850 mm;
* Kolorystyka: buk.