**ZAKRES ROBÓT**

**Remont drogi w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie ul Przemysłowa 11**

1. Rozebranie i wywiezienie zniszczonej nawierzchni asfaltowej. ok. 100 m2
2. Rozebranie i wywiezienie zniszczonej podbudowy betonowej ok. 40 m2
3. Demontaż i ponowny montaż istniejących krawężników drogowych. ok. 30 mb
4. Wykonanie nowej podbudowy betonowej. ok 40 m2
5. Wykonanie nowej nawierzchni drogowej opcjonalnie : ok. 150 m2

- asfalt gr. 6 cm

- kostka Polbruk gr. 8 cm

Przewidywana powierzchnia do wyremontowania ok. 150 m2.

Z zastrzeżeniem że nie wszędzie będzie potrzebny remont podbudowy.